21:53 人生效会 吕 可6四

过 市政工程施工员 - 建工学党

home kyexam com

【mo002 车 俩交会 吕 可6加)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:01 涪100

1.[单选题] -不属于施工进度管理软件工作的时间参

数计算功能的是( ) (1分) \_坦标忆

〇 和.最早可能开始时间(ES)

〇 B. 最早可能完成时间(EF)

人 .最迟必须开始时间(LS)

人〇”D.流水强度

【mo003 芋 向交从 6

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 00:02 涪100

1.[单选题] -不属于施工进度管理软件工作的时间参

数计算功能的是( ) (1分)

人A, 最早可能开始时间(ES)

B. 最早可能完成时间(EF)

人C. 最迟必须开始时间(LS)

D .流水强度

考生答案 正确答案 分数

A D 0/1分

题目解析:5无解析

CE 向光从 l al

勾 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:03 涪100

1.[单选是] -不属于施工进度管理软件工作的时间参

数计算功能的是( ) (1分)

人A. 最早可能开始时间(ES)

B. 最早可能完成时间(EF)

5, 最迟必须开始时间(LS)

D .流水强度

考生答案 正确答案 分数

A D 0/1分

题目解析:5无解析

CE 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合00:04 涪100

1.[单选题] -不属于施工进度管理软件工作的时间参

数计算功能的是( ) (1分)

人A. 最早可能开始时间(ES)

B. 最早可能完成时间(EF)

C, 最迟必须开始时间(LS)

D. 流水强度

考生答案 正确答案 分数

A 其 D 0/1分

题目解析:无解析

CD 2 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:06 河 100

2.[单选恶] -不属于砌筑挡士墙的分项工程有( ) (1分)

A. 地基

B. 基础(彻筑)

CC. 墙体砌筑

D. 钢筋安装

考生答案 正确答秦 分数

六 其 D 0/1分

题目解析: 无解析

【mo008 北 俩交会 吕 可6加)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

合00:07 涪100

3.[单选题] -下列关于提高梁刚度的措施，不正确的

是() (1盆) | 二标记

〇 和A 提高梁的惯性矩

〇8. 减少梁的跨度L

人 .截面积相同时，改工字形梁为矩形梁

人〇”D. 改善荷载的分布情况，降低最大弯矩

CD 2 向世会 吕可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伍00:08

司100

4 [单选题] -下列选项中，属于施工现场重大危险源

的是( )XT分) [ 全标记

〇和 模板失稳

〇 B.私拉电线

人 C.乱接电线

@〇”D.临建坦塌

CD

X 市政工

僵00:09

4 [单选题] .下列先

的是() (分)

人.模板失稳

B.私拉电线

CC 乱接电线

D 临建志

考生答案

Av

题目解析:5无解析

拘尖宗 串 llG

程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

党 100

项中，属于施工现场重大危险源

正确答案 分数

A 1/1分

CE 2 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伍00:11

河] 100

5 .[单选题] -下列不属于我国的安全生产工作方针的

选项是() (1分) | 坪标记

〇和A. 安全第一

〇 B. 预防为主

人9 .责任主体

人〇”D .综合治理

CE 2 俩交会 串 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合00:12 司100

5 .[单选题] -下列不属于我国的安全生产工作方针的

选项是() (1分)

人A. 安全第一

B. 预防为主

人.责任主体

D. 综合治

考生答案 正确答案 分数

A 其 C 0Q/1分

题目解析:5无解析

CD 2 俩交会 吕 可6加)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 二

home kyexam com

全00:13 涪 100

6.[单选题] -施工日志应按( )工程填写，从开工到验

收、移交，逐日如实记录,不得中断、遗漏 (1分)

A.工序

B.分项

C. 分部

D.单位

考生答案 正确答案 分数

A D 0/1分

题目解析:已无解析

CD 2 向半宝十吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

个00:14 涪100

7.[单选题] -建筑工程安全生产管理必须坚持安全第

一、预防为主的方针预防为主体现在建筑工程安全生

产管理的全过程中，具体是指( )、事后总结 (1分)

A. 事先策划、事中控制

B. 事前控制、事中防范

人. 事前防范、监督策划

D. 事先策划、全过程自控

考生答案 正确答案 分数

Aw A 1/1分

题县解析: 无解析

CD 2 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:16 涪100

8.[单选题] -不属于等节拍专业流水施工必要条件是(

) (1分)人全标记

〇和A 必须是分项工程

名 昌.使各个施工段的工程量相等或大致相等

人名. 先确定主导施工过程的流水节拍

@〇”D. 使其他施工过程的流水节拍与主导施工过程的流

水节拍相等

CD 俩交人 吕 可6四

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

全00:17 涪100

9.[单选囊] -当混凝土的裂缝宽度大于0.3mm时,，采

用( )进行处理 (1分) | 妆标运

〇 和A. 表面密封法

〇8B.庶缝密闭法

人 .洪效修补法

〇”D. 置换混凝土法

CD

义

位00:18

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

向书富川 ml GD

洒 100

10.[单选题】 2021年12月6日;习近平在中央政治

第三十五次集体学习时强调，要深化政法队伍教育整

顿，继续依法打击执法司法领域腐败行为，推动( )常

态化 (1分)

去标记

〇和.扫黑除恶

口 B. 巡视巡察

@〇 C.反食污腐败

〇 ，D.反不正之风

CE 2 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

全00:19 涪100

10.[单选题】 2021年12月6日;习近平在中央政治

第三十五次集体学习时强调，要深化政法队伍教育整

顿，继续依法打击执法司法领域腐败行为，推动( )常

态化 (1分)

人A. 扫黑除恶

B. 巡视巡察

5 反例污腐败

D. 反不正之风

考生答案 正确答案 分数

Av 人 1T/1分

题目解析: 无解析

【0022 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合00:21 司100

11.[单选题] 下列摊合料中，抗腐蚀混凝土不宜采用

的是( )j人分)

A.硅粉

B. 粉煤灰

CC. 磨细钢渣

D. 天然沸石粉

考生答案 正确答案 分数

C 其 及 0/1分

题目解析:5无解析

【0023 了 俩交会 吕可6加)

色 市政工程施工员 - 建工学堂 二

home kyexam com

全 00:22 涪100

12 .[单选题] 为使企业员工的潜在能力得到充分的发

挥和最好的组合，使施工人员在质量控制系统中发挥

主体自控作用，需采取各种管理措施，下列管理措施

中错误的是( ) (1他)

人A. 企业择优录用人员

B. 加强思想教育及技能方面的教育培训

5 . 坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度

D. 辅以必要的激励机制

考生答案 正确答案 分数

Av 人 1/1分

题目解析: 无解析

微信 刚刚

1个联系人发来1条消息

了

homejyexamcom

全 00:23 涪 100

13.[单选题] 下列外加剂中，能够明显缩短混凝土状

护时间，加快施工进度的是( ) (1分) 去标记

〇 A.引气齐

〇 昌.缓涯剂

人 c.早强剂

人〇”D.和泵送剂

微信 刚刚

1个联系人发来1条消息

ee

13 [单选题] 下列外加剂中，能够明显纺短混贤二养

护时间，加快施工进度的是() (1分)

A. 引气剂

B. 缓凝剂

C. 早强剂

D. 泵送剂

考生答案 正确答案 分数

其 和 0Q/1分

题目解析;5无解析

微信 刚刚

1个联系人发来1条消息

人 ad

14. [单选题】 吊装用旧钢丝绳使用前，应检查其破损

程度每一节距内折断的钢丝不得超过( )% (1分)

O Al1

O〇.中3

吕 65

O〇 D.8

微信 刚刚

1个联系人发来1条消息

W Ed

14. [单选题】 吊装用旧钢丝绳使用前，应检查其破损

程度每一节距内折断的钢丝不得超过( )% (1分)

AT

B.3

C.5

D.8.

考生答案 正确答案 分数

人其 C 0/1分

题目解析:5无解析

微信 刚刚

1个联系人发来1条消息

、 Ed

15.[单选题] 下列关于混凝土平缘石的作用，说法错

误的是() (1分)

人A. 标定车行道路面范围

8B. 整齐路容

CC. 保护路面边缘

D. 引导路面排水

考生答案 正确答案 分数

人其 B 0/1分

题目解析:5无解析

(0030 了 贷光佐 ol al

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

全 00:29 司100

16.[单选题】 不适用城市道路用雨水口形式的是() (1

分)

人A. 缘石平算式

B. 缘石册算式

C. 多算式

D. 格网算式

考生答案 正确答案 分数

AvY 入 T/1分

题目解析:5无解析

(0032 向世会 吕 可6加

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伍00:31

导100

17.[单选题] 不属于桥梁工程附属结构的是( ) (1分)

友标记

〇 A.桥台

加 B.桥头锥形护坡

G@〇 C.护岩

人〇”D.导流结构物

【0033 了

义

丛00:32

市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

向着窜 串 吉

国100

18.[单选题] 下列关于影响施工项目成本的主要因素

的说法中，保证目标成本实现的前提和基础是( ) (1

分)革 垃标记

〇 和. 建立健全项目部施工项目成本管理体系，且保持

有效运行

〇 B. 保证施工组织设计的科学合理性

人 “C. 确保质量、安全与进度有机结合

〇“5 提高工程材料与机械采购适合|

【0034 了 向半宝十吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:33 涪100

18.[单选题] 下列关于影响施工项目成本的主要因素

的说法中，保证目标成本实现的前提和基础是( ) (1

分)

A. 建立健全项目部施工项目成本管理体系，且保持有效运行

B. 保证施工组织设计的科学合理性

5. 确保质量、安全与进度有机结合

D. 提高工程材料与机械采购适合

考生答案 正确答案 分数

AS B 0/1分

题县解析: 无解析

(0036 了 向半宝十吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:34 涪100

18.[单选题] 下列关于影响施工项目成本的主要因素

的说法中，保证目标成本实现的前提和基础是( ) (1

分)

A. 建立健全项目部施工项目成本管理体系，且保持有效运行

B. 保证施工组织设计的科学合理性

5. 确保质量、安全与进度有机结合

D. 提高工程材料与机械采购适合

考生答案 正确答案 分数

A B 0/1分

题且解析: 无解析

【0037 了 向半宝 十吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:36 涪100

18.[单选题] 下列关于影响施工项目成本的主要因素

的说法中，保证目标成本实现的前提和基础是( ) (1

分)

A. 建立健全项目部施工项目成本管理体系，且保持有效运行

B. 保证施工组织设计的科学合理性

CC. 确保质量、安全与进度有机结合

D. 提高工程材料与机械采购适合

考生答案 正确答案 分数

AX B 0/1分

题县解析: 无解析

【0038 了 向半宝 十吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 00:37 涪100

18.[单选题] 下列关于影响施工项目成本的主要因素

的说法中，保证目标成本实现的前提和基础是( ) (1

分)

A. 建立健全项目部施工项目成本管理体系，且保持有效运行

8. 保证施工组织设计的科学合理性

5. 确保质量、安全与进度有机结合

D. 提高工程材料与机械采购适合

考生答案 正确答案 分数

AS B 0/1分

题县解析: 无解析

【0039 向半宝 十吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 00:38 涪100

18.[单选题] 下列关于影响施工项目成本的主要因素

的说法中，保证目标成本实现的前提和基础是( ) (1

分)

A. 建立健全项目部施工项目成本管理体系，且保持有效运行

B. 保证施工组织设计的科学合理性

5. 确保质量、安全与进度有机结合

D. 提高工程材料与机械采购适合

考生答案 正确答案 分数

AX B 0/1分

题县解析: 无解析

21:54 向忆富川 ml EGG9

X 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:39 涪100

18.[单选题] 下列关于影响施工项目成本的主要因素

的说法中，保证目标成本实现的前提和基础是( ) (1

分)

A. 建立健全项目部施工项目成本管理体系，且保持有效运行

8. 保证施工组织设计的科学合理性

5. 确保质量、安全与进度有机结合

D. 提高工程材料与机械采购适合

考生答案 正确答案 分数

A B 0/1分

题县解析: 无解析

【0042 向半宝十吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:41 涪100

18.[单选题] 下列关于影响施工项目成本的主要因素

的说法中，保证目标成本实现的前提和基础是( ) (1

分)

A. 建立健全项目部施工项目成本管理体系，且保持有效运行

B, 保证施工组织设计的科学合理性

C. 确保质量、安全与进度有机结合

D. 提高工程材料与机械采购适合

考生答案 正确答案 分数

AS B 0/1分

题目解析: 无解析

(0043 向半宝 十吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 00:42 涪100

18.[单选题] 下列关于影响施工项目成本的主要因素

的说法中，保证目标成本实现的前提和基础是( ) (1

分)

A. 建立健全项目部施工项目成本管理体系，且保持有效运行

B. 保证施工组织设计的科学合理性

CC. 确保质量、安全与进度有机结合

D. 提高工程材料与机械采购适合

考生答案 正确答案 分数

AX B 0/1分

题县解析: 无解析

【0044 了 向半宝十吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 00:43 涪100

18.[单选题] 下列关于影响施工项目成本的主要因素

的说法中，保证目标成本实现的前提和基础是( ) (1

分)

A. 建立健全项目部施工项目成本管理体系，且保持有效运行

8. 保证施工组织设计的科学合理性

5. 确保质量、安全与进度有机结合

D. 提高工程材料与机械采购适合

考生答案 正确答案 分数

AS B 0/1分

题目解析: 无解析

【0045 向区会 吕 可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

倒00:44 司100

19.[单选题] 施工现场应立当实行的施工管理模式是

() (1分| 二标记

加 A.开放式

@〇 B.半开放式

人 C. 封闭式

@〇 D.半封闭

【0047 了

义

位00:46

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

质忆窑 川 ml EGG

洒 100

20.[单选题] 支架上打桩时，以当地施工期间的最高

潮水位增加( )为界线，界线以下至设计桩顶标高之间

的打桩实体积为送桩工程量 (1分) 去标运

回 A025m

〇-8B.050m

O〇 c.075m

O〇 D.100m

21:54 俩交会 吕 可6加)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

位 00:47

沾 100

21.[单选题] 梁在某一段内作用有向下的分布力时，

则在该段内M图是一条( ) (了分) ，妆标记

〇 和.水平直线

回 B.下凸曲线

人 C.带有拐点的曲线

人〇 ”D.斜直线

CE 2

义

位 00:48

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

向忆富 川 ml Go

河 100

22.[单选题] 在图纸会审中，无论建设单位还是施工

单位提出的设计变更都要填写( )并签认 (1分)

议标记

〇 和会审记录

〇-B.讨论纪要

O〇.设计变更通知

〇”D.设计变更联系单

【0051 了 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 00:49 涪100

23. [单选题】 根据《市政工程施工组织设计规范》 ，

分部(分项)工程施工方案区别于施工组织设计的内容

是(3 (1分) | 塘标记

〇 ”和A 工程概况

电 施工准备

O〇

〇.阶段、节点施工进度安排、应急预案等

O

D. 主要保证措施

【0052 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:51 悦100

24. [单选题] 城镇道路基层分项工程的验收批划分是

() (1人纯半二标忆

〇”和A 每侧施工流水自

〇 B.每30m路段

人 .每50m路段

人〇”D .每次摊铺长度

【0053 了 贷光之 ol al

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:52 涪100

24. [单选题】城镇道路基层分项工程的验收批划分是

()0仁

A. 每侧施工流水段

B. 每30m路段

C. 每50m路段

D. 每次摊铺长度

考生答案 正确答案 分数

C 其 及 0/1分

题目解析:5无解析

(0054 了 个%宝 串可加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全00:53 涪100

25 [单选题] 下列工程混凝土结构中，需要采取抑制

碱骨料反应技术措施的是() (1分)

人A .城市跨河桥

B. 结构垫层

CC. 泵房二次结构

D.沟槽边坡支护

考生答案 正确答案 分数

B 入 0Q/1分

题目解析:5无解析

【0055 了 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

全 00:54 司100

26 . [单选题] 中国特色社会主义事业的领导核心是( )

(1分)

A. 广大人民群众

B. 中国共产党

C. 工人阶级

D. 农民阶段

考生答案 正确答案 分数

B v B T1分

题目解析:5无解析

【0057 了 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kgyexam com

全00:56 悦100

27.[单选题] 下列关于施工项目成本偏差分析方法中

的横道图法的优缺点的说法中，错误的是( ) (1分)

人A. 横道图法具有形象、直观、一目了然等优点

8B. 横道图法可借助于计算机，从而节约大量数据处理所需的

人力，并大大提高速度

5. 横道图法灵活、适用性强，是进行偏差分析最常用的一种

方法

D. 横道图法信息量大，一般在项目的较高管理层应用。

考生答案 正确答案 分数

B 其 C 0/1分

题目解析: 无解析

【0058 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

全 00:57 100

28. [单选题】 下列关于工程量计算时应注意的问题的

说法错误的是( ) (1分)

人A. 分部分项工程工程量的计算单位应与相应定额标准的计算

单位相一致

B. 工程量的计算应结合施工方法和安全技术要求

C. 按分区、分项等计算工程量

上 工程量的计算应按从易到难的顺序排列

考生答案 正确答案 分数

B 其 D 0O11分

题目解析: 无解析

【0059 了 个%会 串串加，

义

位00:58

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

洒] 100

29.[单选题] 当工地屋夜平均气温低于+5"C或最低气

温低于-3摄氏度时，混凝土工程的施工处应按( )施工

处理11分)

A.雨期

B.冬期

C.白天

D. 夜间

考生答案

B v

B 1/1分

题目解析; 无解析

CEED 5 个%会 吕串加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 00:59 涪100

30 .[单选题】 对于建筑工程质量的保修范围和最低保

修期限 ,在( )中作出了明确规定 (1分)

A. 《建设工程安全生产管理条例》

B. 《建筑法》

C. 《建设工程质量管理条例》

D. 《安全生产法》

考生答案 正确答案 分数

Cv C 1/1分

题目解析:上无解析

【0102 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全01:01 涪 100

31.[单选题] 不属于市政工程施工日志编制内容的是

()0仁

A. 施工日期

B. 天气情况

CC. 监理指令

D. 社会新闻

考生答案 正确答秦 分数

B 其 D 0/1分

题目解析:无解析

0103 俩交会 串 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合01:02 司100

32.[单选题】施工方案交底可采用( )形式，并形成书

面记录 全分)

A.会议

B. 书面

C. 现场讲授

D. 会议或现场讲授

考生答案 正确答案 分数

B D 0Q/1分

题目解析:5无解析

【0004 俩光伏 串 可6四

久 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伺01:03

100

33.[单选题】 下列关于消防用电要求的说法，错误的

是() (零)

人A .施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路

B. 专用消防配电线路应自施工现场分配电箱上端接入

人. 专用消防配电线路应保持不间断供电

D. 临时消防电路应与在建工程的施工同步设置

考生答案 正确答秦 分数

B v B T/1分

题目解析:5无解析

[0005 贷交会 吕 可6四)

勾 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全01:04 涪100

34.[单选题】 市政工程作为一种特殊的产品，有一些

自己的特点，下列不属干其特点的是( ) (1分)

A. 适用性

B. 耐久性

(C. 安全性:

D. 结构性

考生答案 正确答案 分数

日 D

0/1分

题目解析:5无解析

CEED 个%会 串串加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合01:06 涪100

35.[单选题] 由招标单位和投标单位按照施工图纸计

算建设工程的工程量编制方法为( ) (1分)

人A. 工程量清单计价法

B. 定额计价法

CC. 单价法

D. 实物法

考生答案 正确答案 分数

B 太 0/1分

题目解析:5无解析

0108 了 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

合01:07 司100

36 .[单选题】 Excel制作的电子表格可以打印出不同

形式的统计( )和报告 (1分)

A. 图表

B.文字

C .图片

D. 图像

考生答案 正确答案 分数

B 其 A 0/1分

题目解析:5无解析

【0109 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

全01:08 洁 100

38. [单选题】 下列选项中，不属于构成市政工程施工

造价费用的是( ) (1分) ，广款记

〇 和.直接费

@〇 B.间接费

人9 C.利润

〇”D. 分部分项工程费

CD 5 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全01:09 涪100

39.[单选题】某道路工程安装砌路缘石，需要总劳动

量240工日，一班制工作，每天安排作业人员为30

人，则施工持续时间为( )d (1分) | 支标沁

OA6

O〇-Ba8

加 人

O pD.2

【0012

义 市政工程施工员 - 建工学堂

令0111

home kyexam com

抬忆窑 川 ml Go

党| 100

40.[单选题】污水处理构筑物处理水汽界面适用的材

料是( )XT分)

二标记

@〇 ”A.改性沥青;防水卷材

加”B.强韧塑胶改性聚合物水泥基防水浆料

人 C .高强度防水砂浆

@〇”D. 聚合物改性沥青涂料

0113

义 市政工程施工员 - 建工学堂

丛01:12

home kyexam com

抬忆富川 al Go，

洒| 100

41. [多选题】 下列选项中，属于施工单位的质量责任

和义务的有( ) (1分)

坟标记

口 A. 建立质量保证体系

Esas ]

加 c. 对建筑材料、梅配件和设备进行检验的责任

口“D.组织竣工验收

口E 见证取样

21:54 反光安 可 可6加，

X 市政工程施工员 - 建工学党

home kyexam com

全01:13 国100

41. [多选题] 下列选项中，属于施工单位的质量责任

和义务的有( ) (1分) ，女标记

亚 ]

21:54 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

合01:14 涪100

41. [多选题] 下列选项中，属于施工单位的质量责任

和义务的有( ) (1分)

人A. 建立质量保证体系

B. 按图施工

人. 对建筑材料、构配件和设备进行检验的责任

D. 组织竣工验收

E. 见证取样

考生答案 正确答案 分数

BD X ABCE 0/1分

题目解析: 无解析

21:54 抬忆富川 ml Go，

义 市政工程施工员 - 建工学堂 必

home kyexam com

全01:16 涪100

42. [多选题] AutoCAD在工程设计与施工中被普遍应

用，通常用来绘制构筑物的( )等 (1分)

人.平面图

B.立面图

C. 剖面图

D. 节

E. 工艺流程图

考生答案 正确答案 分数

BD X ABCD' 0.5011分

题目解析: 无解析

CE 5 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

簿01:17

100

43. [多选题] 下列关于土钉支护基坑施工的说法中，

表述正确的是( ) (1分) ，广寺记

口 A. 一般采用施工机械，根据分层厚度和作业顺序开

挖，一般每层开挖深度控制在100~150mm

B. 土钉全长设施金属或塑料定位支架，间距5m ,

证钢筋处于钻孔的中心部位

口 .喷射混凝土粗骨料最大粒径不宜大于12mm，水

胶比不宜大于0.45，并摊加速厂剂

口“D. 喷射混凝土终凝后2h，应根据当地条件采取连续

喷水养护5 ~ 7d或喷涂养护剂

口 E 冬期进行喷射混凝土时，作业温度不得低于0"C

21.54 贷交会 吕 可6四)

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

位01:18

100

43. [多选题] 下列关于土钉支护基坑施工的说法中，

表述正确的是( ) (1分)

人A. 一般采用施工机械，根据分层厚度和作业顺序开挖，一般

每层开挖深度控制在100~150mm

B. 土钉全长设施金属或塑料定位支架，间距5m，保证钢筋

处于钻孔的中心部位

人. 喷射混凝土粗骨料最大粒径不宣大于12mm，水胶比不宜

大于0.45，并摊加速凝剂

D. 喷射混凝土终凝后2h，应根据当地条件采取连续喷水养

护5 ~ 7d或喷涂养护剂

E. 冬期进行喷射混凝土时，作业温度不得低于0'C

考生答案 正确答案 分数

BC 其 ACD 0/1分

题目解析:无解析

CE 5 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合01:19 司100

44. [多选题】绘图联机操作基本步骤包括( ) (1分)

A. 图形绘制

B-图形修改

C. 图栏选择

D. 尺寸标注

E. 打印出图

考生答案 正确答案 分数

CD ABDE 061分

题目解析”无解析

【mo122 芋 贷交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

从0121

河] 100

45. [多选题】 项目负责人项目承包责任制中约束性指

标有( )(T分)| 坟标记

口 A.项目工期

口 8.项目质量

C. 项目成本

D.无事故

口 :局无伤亡

【mo123 并 向区会 吕 可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

丛01:22

司100

46. [多选题] 登高作业使用的梯子主要有()、()、()

和( )四类 (1分) | 去标记

口 A. 移动梯

口 B.折梯

加 .固定梯

口 D.挂梯

口 -E 楼梯

【mo124 是 俩交会 吕 可6加)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

合01:23 导100

46.[多选题] 登高作业使用的梯子主要有()、()、()

和( )四类 (1分)

A. 移动梯

B. 折梯

CC. 固定梯

D.挂梯

E. 楼梯

考生答案 正确答案 分数

BD X ABCD， 0.5011分

题有解析: 无解析

【mo125 芋 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合01:24 涪100

47. [多选题] 综合性计价具有的特点有( ) (1分)

A. 计价方法的多样性

B-计价依据的单一性

C. 计价标准的统一性

D. 计价单价的标准化

E. 计价依据的复杂性

考生答案 正确答案 分数

BD 其 AE 0分

题目解析”无解析

【mo127 站

义

丛01:26

市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

抬忆富川 ml Go，

洒 100

48. [多选题】 市政工程施工造价费用主要由( )组成 (1

分) | 部蒜记

口 A.直接费

B. 间接费

品 c.利润

D. 分部分项工程费

口E 税金

【mo128 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全01:27 涪100

49. [多选题] 事中质量控制的内容包括( ) (1分)

超标记

口 A. 对质量活动的行为进行约束

B. 对质量活动的过程进行监督控制

癌 .对质量活动的结果进行监督控制

口”D. 对质量偏差进行纠正

口 “E 对质量评价过程的控制

CE 向区会 吕 可6加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂 二

home kyexam com

全01:28 涪 100

50. [多选题] 下列部门中，属于项目经理部可以不设

置的部门有( ) (1分) ，辫标这

口 A. 经营核算部门

口 8. 物资设备供应部门

口 .设备检查检测部门

口“D.测试计量部门

口 “E 企业工程管理部门

【mo130 芋 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

全01:29 涪 100

51. [多选题】 下列选项中，属于施工现场平面布置原

则的有() (1分) | 辫标记

口 A.分阶段布置

口 B.紧姜有序

加 c.按专业划分施工用地

口”D.最大限度增加场内运输

口 E 不符合环保要求

CE 俩交会 吕 可6四)

义

市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

代01:31 洁 100

52. [多选题】 两物体间的作用和反作用力总是() (1

分)

衣]

口

粤标记

A. 大小相等

B.方向相反

C. 沿同一直线分别作用在两个物体上

D. 作用在同一物体上

E. 方向一至

21:55 抬忆富川 al Go，

义 市政工程施工员 - 建工学堂 必

home kyexam com

全01:32 涪100

52.[多选题]】两物体间的作用和反作用力总是() (1

分)

A. 大小相等

B. 方向相反

人. 沿同一直线分别作用在两个物体上

D, 作用在同一物体上

E. 方向一至

考生答案 正确答案 分数

BD X ABC 0/1分

题有解析: 无解析

【0134 和本 俩交会 吕 可6加)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

合01:33 涪100

53. [多选题】 材料费是指施工过程中耗费构成工程实

体的( )费用 (1分)

A. 原材料

B. 辅助材料

5C. 构配件、零件

D. 半成品

E. 道路检测费

考生答案 正确答案 分数

BD X ABC 0/1分

题有解析: 无解析

【mo136 并 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

合01:34 涪100

54.[多选题】 自粘聚合物改性沥青防水卷材[N类)按

上表面材料分类，正确的有( ) (1分)

人A.聚乙烯腊

B.细砂

C.聚酯膜

D 矿物材料

E .无腊双面自粘

考生答案 正确答案 分数

BD X AC 0/1分

题目解析: 无解析

【mo137 芋 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

全01:36 司100

55. [多选题]某预制拼装人行过街天钢桥单位工程中

分部工程包括( ) (1分)

A. 下部结构

B. 钢桥

C.桥面系

D. 装饰与装修

E. 引道

考生答案 正确答案 分数

BD X ABCD 0:5011分

题有解析: 无解析

【mo138 芋 贷光佐 al

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

借01:37 司100

56. [多选题】 设计施工平面布置图，应使生产要素( )

(1分)[雪标记

口 A. 在空间上的位置合理

B. 互不干扰

加 .相互制约

D. 密集布置

口“E 能加快施工速度

CD 俩交会 吕 可6四)

久 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

全01:38 司100

57. [多选题] 市政工程施 计总说明通常包括( )

(1分)人注标记

口 A. 设计内容

B. 设计依据

回 .设计标准

D. 工程概况

口“E 工程部团

21:55 向忆富 川 al Go，

义 市政工程施工员 - 建工学堂 必

home kyexam com

全01:39 涪100

58.[多选题] 属于状态属性的不安全状态的有() (1

分) | 奈记

口 A. 脚手架、模板和承重支架;

B. 起重、垂直和水平运输机械;

加 .高处作业;

D. 临电线路、电气装置和照明装置;

口“E 现场道路、排水和消防设施。

【mo142 匡二 个萝腔

义 市政工程施工员 - 建工学堂 有

home kyexam com

全01:41 洁 100

59. [多选题] 根据《安全生产法》，安全生产中从业

人员的权利有( ) (1分) 六局记

口 A.批评权和检举、控告权

B. 知情权

加 .紧急避险权

口”D. 获得赔偿权

口 “E 危险报告权

GE =

义

从01:42

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

抬忆窑 川 al EGG

洒] 100

60.[多选题] 检查井井身构造组成有( ) (1分)

二标记

口 A.工作室

口 B.渐编部分

口 C.井盖

口 D.改梯

口-E 井简

CE 2 向世会 吕 可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合01:43 涪 100

61.[多选题] 技术交底记录应经过审核与签字，签字

人有( ))T分) [ 全标记

口 A.审核人

口 8B.证明人

加 .交底人

口 “D.接受交底人

口 -E 讲课人

(CEB 2 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全01:44 悦100

62. [多选题】 施工现场防治施工噪声污染措施包括( )

(1分)[雪标记

口 A. 按照有关规定制订降品措施

口 8B.对施工现场的噪声值进行监测和记录

加 .夜间运士车进出场鸣笛

口 ”D.尽量采用低噪音设备

口 “E 噪音大的设备不放在临近居民区一侧

【0147 芋 俩交会 串 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

全01:46 涪100

63.[多选题】 施工项目成本是指在工程项目的施工过

程中所发生的全部生产费用的总和，主要由( )构成

(1分) | 食标记

口 A. 直接成本

口 -8. 间接成本

口 C.规费

21:55 贷交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

合01:47 涪100

63.[多选题】 施工项目成本是指在工程项目的施工过

程中所发生的全部生产费用的总和，主要由( )构成

(1分)

A. 直接成本

B. 间接成本:

C. 规费

D. 税金

E. 罚款

考生答案 正确答案 分数

AD 其 ABD 0.67/1分

题目解析;无解析

CE 俩交宝 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全01:48

洒] 100

64. [多选题】 确定水平定向钻机的回转扭矩和回拖力

的根据有( ) (1分) 去标记

口 A. 管道材质

B. 管道长度

加 Cc. 轴向曲率半径

D. 终孔孔径

口“E 工程水文地质条件

【mo150 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全01:49

党| 100

65.[多选题】 预防性试验是及早发现机械( )潜在危险

的有效方法 (1分) ，妆标记

口 A. 强度不足

口 8. 灵敏度不够

癌 C. 防爆性能不良

口“D. 电气绝缘不好

口 -E 作业面狭小

【0152 并 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全01:51 洁 100

66.[多选题] 下列选项属于建设工程领域行政处罚的

有() (1分) | 二标记

口 A. 责令限期改正，责令停业整顿

口 8.取消一定期限内投标资格

加 C. 责令停止施工

口“D. 吊销资质证书

口-E 开除

【mo153 并 向区会 吕 可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

合01:52 涪100

67. [多选题] 施工作业人员安全生产的权利有() (1

分) | 痪称记

口 A. 知情权

口 8.建议权

品 .批评权

口”D.危险报告权

口 “E 紧急避险权

【0154 芋 俩交会 吕 可6加)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

位01:53

100

68. [多选题】 施工员(工长)的安全管理职责包括() (1

分) | 称记

口 A. 对辖区的安全生产负直接领导责任

口 B.向班组、施工队进行书面安全技术交底，履行签

字手续

口 .经常对规程、 措施、交底要求的执行情况检查

口 ”D. 项目部施工现场监督检查

口 EE 经常检查辖区内安全防护设施

【mo155 开本 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kgyexam com

伍01:54

100

68.[多选题】 施工员(工长)的安全管理职责包括() {1

分)

人A. 对辖区的安全生产负直接领导责任

B. 向班组、施工队进行书面安全技术交底，履行签字手续

人. 经常对规程、措施、交底要求的执行情况检查

D. 项目部施工现场监督检查

E. 经常检查辖区内安全防护设施

考生答案 正确答案 分数

BC ABCE 0.5011分

题目解析:; 无解析

【0157 芋 贷交会 串 可6四)

勾 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

从01:56

洒] 100

69.[多选题]经批准占用或者挖掘城市道路的，应当

按照批准的( )占用或者挖掘 (1分) 去标忆

口 A.位置

B. 面积

加 .期限

口 D.标高

口 “E 工程投资

【mo158 并

义

伍01:57

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

抬忆富川 ml Go，

河 100

70.[多选题] 土石方工程高程控制桩要求包括() (1

分) | 奈记

口 A. 用木桩来标定放样点高程

口 8.本桩高度不低于1m

回 .数字标注在桩项

口”D. 用标记号于木桩两侧

口 “E 标明高程值

CE 向世会 吕可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全01:58 涪100

71. [多选题] 丈量步骤主要包括( ) (1分) | 去标记

口 A.定线

口 8.定点

加 .均旦

口 D. 成果计算

口 上E 成果评估

【mo201 并 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

合01:59 100

72. [多选题] 有关力偶的特性，叙述正确的是() (1

分)| 厅穆记

口 A.力偶中的两个力对其作用面内任一点之矩的代数

和恒等于其力偶矩

口 \_B 力偶对物体不产生移动效果，不能用一个力来平

衔，只能用力偶来平衡

口“c.力偶可以在其作用面任意移动或转动而不改变对

物体的作用效果

口”D.力偶无合力

口 E 力偶有合力，力偶可以用一个合力来平衡

GE 2 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

全02:01 涪100

73. [多选题] 水泥道路面层可分为( ) (1分) | 去标志

口“A. 连续配筋混凝土面层、预应力水泥混凝土路面

口 8. 沥青上面层与连续配节混凝土或横缝设传力杆的

口 “c 普通水泥混凝土下面层组成的复合式路面

口 D.块石面层

口 E 钢纤维混凝正面层

【mo203 下下 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

位02:02

73. [多选题】 水泥道路面层可分为( ) (1分)

人A. 连续配筋混凝土面层、预应力水泥混凝土路面

B: 沥青上面层与连续配简混凝土或横缝设传力杆的

CC. 普通水泥混凝土下面层组成的复合式路面

D. 块石面层

E. 钢纤维混凝正面层

考生答案 正确答案 分数

BD X ABCE 0分

题目解析”无解析

【0204 芋开 俩交会 吕 可6加)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 县

home yexam com

全 02:03 涪100

74. [多选题】 施工现场水泥混凝土拌和设备类型分为

()(0付

A.水泥混凝土搅拌机

8B. 水泥混凝土搅拌站(楼)

CC. 水泥土土搅拌站

D. 水泥稳定碎石搅拌楼

E. 石灰粉煤灰砂石搅拌站

考生答案 正确答案 分数

BC 其 AB 0/1分

题目解析: 无解析

【mo205 下 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

人和合02:04 涪100

75. [多选题】 塔吊式起重机的轨距值是根据( )确定的

(1分)[雪标记

口 A.塔吊的整体稳定性

B. 建筑物尺十

回 C.施工工艺

口 ”D.起重量

口 “E 经济效果

GD 向区会 吕 可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全02:06 涪100

76. [浏断题】 施工项目成本管理中的每一个环节都是

相互联系和相互作用的 (1分) 去标记

〇 A对

〇 日错

【mo208 并 向区会 吕 可6加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伍02:07 司100

76. [浏断题】 施工项目成本管理中的每一个环节都是

相互联系和相互作用的 (1分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 w 对 1/1分

题目解析;无解析

CD 向区会 吕 可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伺02:08

河 100

77. [浏断题] 抗腐蚀混凝土一般耐久性优异而工作性

变差 (1分) | 二标记

加 A对

〇 日错

CEED cs

义

位02:09

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

向书富川 ml GD

当 100

78.[浏断题】 近些年，住房和城乡建设部在建筑工程

和市政工程逐步推行工程量清单计价方式 (1分)

充标记

回 A对

〇 -B.错

【mo212 并 向世会 吕 可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

丛02:11 司100

79.[浏断题] 项目信息管理要求的精度高、完整性

好，则需要的成本就应高 (1分) | 雯标记

加 A对

〇 日错

【0213 芋 向区会 吕 可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

丛02:12

河| 100

80 [淹断题】整体式板桥按计算一般需要计算纵向受

力钢筋、分布钢筋、绑筋和斜筋 (1分) 支行这

回 A对

〇 日错

义 市政工程施工员 - 建工学堂

从02:13

抬尖富川 ml EGG9

home kyexam com

当 100

81. [淹断题] 梁上挠度最大的截面弯矩也一定最大(1

分)

A.对

B.错

考生答案

对 X

题目解析: 无解析

正确答案 分数

错 0/1分

CE 2 向世会 吕 可6回

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合02:14 涪 100

82 . [浏断题] MicrosoftWord要删除所选文本，+快

捷方法是按CtrL+V (1分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 X 错 0/1分

题目解析;无解析

义 市政工程施工员 - 建工学堂

丛02:16

抬忆富川 ml EGG9

home kyexam com

河| 100

83. [淹断题】 建筑垃圾应定点存放，及时清运 (1分)

A.对

B错

考生答案

对 Y

题目解析: 无解析

正确答案 分数

对 1T/1分

CE 2s 向汐呈 ol

勾 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

人02:17 河100

84. [判断题】 预应力钢简混凝土管兼有钢管和混凝土

管的性能，通常用于污水排放工程 (1分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 错 0/1分

题目解析;无解析

CE 贷交宝 吕可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kgyexam com

人02:18 涪100

85 [淹断题] 当施工作业过程发生施工环境改变、工

程设计变和施工资源配置调整重大变化时，施工组织

设计应及时进行修改或补充:经修改或补充的施工组

织设计应按审批权限重新履行审批程序; 具备条件的

施工企业可采用信息化手段对施工组织设计进行动态

管理 (]分) | 女标记

回 和对

〇 B错

2155 俩多会

吕 市政工程施工员 - 建工学党

home kyexam com

要答完本页所

有题，如果是多选题请选择多个答案

【0222 向区会 吕 可6加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全02:21 河100

86 .[淹断题】电作为动力源和技术支持对于现代建筑

施工来说是必不可少的 (1分) 去标记

回 A对

〇 日错

(0223 症 向交会 吕 可6加，

久 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伺02:22 司100

87. [判断题] 图中管理人员做法是否正确?[题干图]

(1分)[ 这标记

〇 A对

〇 日错

0224 摧半会 串可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

homekyexam com

全 02:23 河100

88.[淹断题】静定梁发生支座移动不产生内力 (1分)

看标记:

回 A对

〇 日错

【0225

义

丛02:24

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

向忆富 川 ml Go

河 100

89. [判断题】 工程施工人员的组织能力、管理能力、

作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等，都将

直接或间接地对施工过程产生影响，从而对工程质量

产生不同程的影响 (1分) 去标记

O〇 A对

加 B.错

(0227 俩交会 串 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全02:26 河 100

90.[淹断题】 市政工程定额在工程建设中有节约社会

劳动和优化资源配置的作用 (1分) ，雪标记

〇 A对

〇 日错

(0228 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合02:27 涪100

91. [理解题] 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，坚井深度为16.0米，平面尺寸8米25米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) | 去标记|

91.1 [单选题】在地面上开挖竖井设备应选择的是( )。 (0.25

分)

〇\_A.正铲

〇 B.小型反铲

〇 C:中型反铲

加“D.虎头铲

【0229 了 俩交窑 吕可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kgyexam com

全02:28 涪100

91. [理解题] 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，竖井深度为16.0米，平面尺寸8米业米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) [ 去标证

91.1 [单选题】在地面上开挖竖井设备应选择的是( )。 (0.25

分)

〇 A.正铲

〇 B.小型反铲

〇C:中型反铲

〇“D.虎头铲

【0231 匡 俩交会 串可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kgyexam com

全02:29 涪100

91. [理解题】 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，竖井深度为16.0米，平面尺寸8米米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) | 去标记

91.2 [多选题]】 出土设备还应配备( )。 (0.25分)

口 A.铲运机

口 B.推土机

(0232 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全02:31 涪100

91. [理解题] 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，竖井深度为16.0米，平面尺寸8米45米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) [ 去标证

2 [多选题] 出土设备还应配备()。 (0.25分)

了 A.铲运机

司 B.推土机

加 c.抓斗

【0233 芋5

义

伺02:32

市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

向省富 川 ml ED，

洁100

91. [理解题】 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，坚井深度为16.0米，平面尺寸8米5米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) [\_ 标证

91.4 [浏断题】 地铁车站适用于喷锚暗挖法施工。 (0.25分)

口 入对

口 B.错

【0234 站

义

丛02:33

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

抬忆守 川 ED

河 100

91. [理解题] 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，坚井深度为16.0米，平面尺寸8米25米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) [ 坦标证

91 3 [单选题] 施工竖井垂直运输土方或材料宜采用设备是(

)。 (0.25分)

〇-A.增吊

人〇B. 履带吊车

〇“CC 轮胎吊车

口 D.龙门吕

0235 了

义

全02:34

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

抬忆窑 川 ml EGG

洒 100

91. 理解题] 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，坚井深度为16.0米，平面尺寸8米姑米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) [\_ 友标证

91.4 [浏断题】 地铁车站适用于喷锚暗挖法施工。 (0.25分)

〇 A对

〇 B错

2156 俩多会

吕 市政工程施工员 - 建工学党

home kyexam com

试卷不允许返回修改答案， 要答完本页所

有题，如果是多选题请选择多个答案

【0238 是 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

代02:37 悦100

91. [理解题] 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，坚井深度为16.0米，平面尺寸8米5米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) | 去标记

91.4 [浏断题】 地铁车站适用于喷锚暗挖法施工。 (0.25分)

回 A:对

〇 B错

(0239 匡 仙世会 吕可6加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kgyexam com

(0240

义

从02:39

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

抬忆窑 川 ml GD

洒 100

91. [理解题] 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，坚井深度为16.0米，平面尺寸8米25米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) | 友标记，

)1.3 [单选题]】 施工竖井垂直运输土方或材料宜采用设备是(

O〇 -A.增刷

)。 (0.25分)

回B.拷带吊车

O〇“C轮胎吊车

O〇 D .龙门吊

21:56 向交会 吕 可6四)

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全02:41 涪100

91. [理解题】 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，竖井深度为16.0米，平面尺寸8米25米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) | 畜标记

91.2 [多选题] 出土设备还应配备()。 《0.25分)

口 A.铲运机

口 B.推土机

加 D.料斗

口E 运土车

(0243 匡 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 有

home kyexam com

全 02:42 涪100

91. [理解题] 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，竖井深度为16.0米，平面尺寸8米45米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) [\_ 友标证

91.2 [多选题]】 出土设备还应配备( )。 0.25分)

A-铲运机

口 B.推土机

C.抓半

回 D.料斗

口E 运土车

21:56 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 02:43 司100

91. [理解题】 背景资料:某施工项目部承接车站施工

竖井施工，竖井深度为16.0米，平面尺寸8米25米。

车站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编

制专项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1

分) | 友标记

91.4 [浏断题] 地铁车站适用于喷锚瞳挖法施工。 (0.25分)

回 入对

〇 B.错

(0245 三 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

人 02:44 悦100

91. 理解题】 背景资料:某施工项目部承接车站施工坚

井施工，竖井深度为16.0米，平面尺寸8米\*5米。车

站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编制专

项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1分)

91.1 [单选题]】 在地面上开挖竖井设备应选择的是()。 (0.25

分)

A. 正铲

B. 小型反久

C. 中型反铲

D. 虎头铲

考生答案 正确答案 分数

A 其 C 0/0.25分

题目解析: 无解析

91.2 [多选题] 出土设备还应配备()。 (0.25分

A. 铲运机

B. 推土机

0247 俩交会 吕 可6四

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 02:46 涪100

91. [理解题] 背景资料:某施工项目部承接车站施工坚

井施工，竖井深度为16.0米，平面尺寸8米\*5米。车

站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编制专

项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1分)

91.1 [单选题]】 在地面上开挖竖井设备应选择的是()。 (0.25

分)

A. 正铲

B. 小型反久

C. 中型反铲

D. 虎头铲

考生答案 正确答案 分数

A 其 C 0/0.25分

题目解析: 无解析

91.2 [多选题] 出土设备还应配备()。 (0.25分

A. 铲运机

B. 推土机

21:56 向省富川 al EGG9

X 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 02:47 涪100

井施工，坚井深度为16.0米，平面尺寸8米\*5米。车

站采用喷锚暗挖法施工。依据有关规定项目部编制专

项施工方案，并通过专家论证和审批程序。 (1分)

91.1 [单选题] 在地面上开挖竖并设备应选择的是()。 (0.25

分)

A. 正铲

B. 小型反铲

C. 中型反铲

D. 虎头铲

考生答案 正确答案 分数

A其 C 0/0.25分

题目解析;无解析

91.2 [多选题] 出土设备还应配备( )。 (0 .25分)

A. 铲运机

B. 推土机

C. 抓斗

0249 并 向过 虽吉

义

位 02:48

91.1 [单选题]

A. 正铲

B.小型反铲

C. 中型反铲

D. 虎头铲

考生答案

A 其

市政工程施工员 - 建工学堂

home kgyexam com

国100

在地面上开挖竖井设备应选择的是( )。 (0.25

分)

正确答案 分数

志 0/0.25分

题目解析: .无解析

91.2 [多选题]

A.铲运机

昌 推十机

忆 抓斗

D 料斗

上 运土车

考生答案

AC 其

出土设备还应配备()。!0.25分)

正确答案 分数

ACDE 0.13/0.25

分

【0250 侧光全 串 ol6，

色 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

全02:49

C. 中型反铲

D. 虎头铲

考生答案 正确答案 分数

A 其 C 0/0.25分

题目解析: 无解析

91.2 [多选题] 出土设备还应配备( )。 (0.25分)

A. 铲运机

B. 推土机

C. 抓斗

D.料斗

E. 运十车

考生答案 正确答案 分数

AC ACDE 0.13/0.25

分

题目解析:; 无解析

91 .3 [单选题】 施工竖井垂直运输土方或材料宜采用设备是(

和

(0252 向光会 吕可6加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home lyexam com

全02:51

91 2 [多选题] 出土设备还应配备()。 (0.25分)

A:铲运机

B. 推土机

C. 抓斗

D.料斗

E. 运土车

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ACDE 0.13/0.25

分

慧目解析;无解析

91 3 [单选题】 施工竖井垂直运输土方或材料宜采用设备是(

)。 (0.25分)

A.塔吊

B. 履带吊车

C. 轮胎吊车

D. 龙门吊

【0253 摧世会 串可6加，

勾 市政工程施工员 - 建工学堂 二

home lyexam com

位02:52

避. 拭工人

C.抓斗

D. 料斗

E. 运土车

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ACDE 0.13/0.25

分

题目解析: 无解析

91 .3 [单选题] 施工竖井垂直运输土方或材料宜采用设备是(

)。 (0.25分)

A. 塔吊

B. 履带吊车

C. 轮胎吊车

D. 龙门吊

考生答案 正确答案 分数

B X D 010.25分

题目解析: 无解析

(0254 了 咎%鹤可可回，

久 市政工程施工员 - 建工学堂 有

home kyexam.com

全 02:53 涪 100

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ACDE 0.13/0.25

分

题目解析: 无解析

91.3 [单选题] 施工竖井垂直运输土方或材料宜采用设备是(

)。 (0.25分)

人.塔吊

B. 履带吊车

C. 轮胎吊车

D.龙门吊

考生答案 正确答案 分数

B X D 0/0.25分

题目解析;无解析

91.4 [浏断题】 地铁车站适用于喷锚暗挖法施工。 (0. 25分)

A.对

B.错

【0256 匡 向光会 ol al

久 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全02:54

91 .3 [单选题]】 施工竖井垂直运输土方或材料宜采用设备是(

)。 (0.25分)

从. 塔吊

B. 履带吊车

C. 轮胎吊车

D. 龙门吊

考生答案 正确答案 分数

B 其 D 0/0.25分

题目解析”无解析

91.4 [浏断题] 地铁车站适用于喷锚暗挖法施工。 (0.25分)

A.对|

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 错 0/0.25分

题目解析: 无解析

(0257 芋5 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 二

home kgyexam com

全02:56 涪100

92. [理解题] 背景资料:某公司承建的综合道路改造

工程，在编制施工组织设计时项目技术负责人对设

计文件和图纸细致的审阅并做了大量的笔记，在施

工组织设计中采用多种手段和技术措施等事前控制

措施。并做好每批检验批的质量事中检查，保证了

改造工程按时保质地完成。(5分) (1分) 雪村记

92.1 [单选题] 现场质量检查内容不包括( )。 (0.25分)

@〇 和A. 开工前检查

@〇8. 验收批和分项工程交接检查

〇 “C .隐蔽工程检查

@〇”D. 己完工程检查

【0258 匡

义

位02:57

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

抬忆窑 川 al EGG

司100

92. [理解题】 背景资料:某公司承建的综合道路改造

工程，在编制施工组织设计时项目技术负责人对设

计文件和图纸细致的审阅并做了大量的笔记，在施

工组织设计中采用多种手段和技术措施等事前控制

措施。并做好每批检验批的质量事中检查，保证了

改造工程按时保质地完成。(5分) (1分)

92.1 [单选题] 现场质量检查内容不包括()。 (0.25分)

@〇 和A. 开工前检查

@〇B. 验收批和分项工程交接检查

加 “C 隐蔽工程检查

直标记

〇”D. 己完工程检查

【0259 站 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全02:58 涪100

92. [理解题】 背景资料:某公司承建的综合道路改造

工程，在编制施工组织设计时项目技术负责人对设

计文件和图纸细致的审阅并做了大量的笔记，在施

工组织设计中采用多种手段和技术措施等事前控制

措施。并做好每批检验批的质量事中检查，保证了

改造工程按时保质地完成。(5分) (1分) ，雪等记

92 .2 [多选题] 正式施工前进行的事前主动质量控制的内容

有()。(0.25分)

A.技术准备

口 8. 施工现场准备

器 c. 物资准备

口”D.组织准备

口 EE人员准备

【0300 芋 俩区宝 吕 可6四)

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 02:59 涪100

92. [理解题】 背景资料:某公司承建的综合道路改造

工程，在编制施工组织设计时项目技术负责人对设

计文件和图纸细致的审阅并做了大量的笔记，在施

工组织设计中采用多种手段和技术措施等事前控制

措施。并做好每批检验批的质量事中检查，保证了

改造工程按时保质地完成。(5分) (1分) 六枉记

92 .3 [判断题】对技术文件的审核，是项目技术负责人对工

程质量进行全面控制的重要手段。 (0.25分)

O口 A对

〇 B.错

GE mw% 向交会 串 可6四)

勾 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全03:01 涪100

92. [理解题】 背景资料:某公司承建的综合道路改造

工程，在编制施工组织设计时项目技术负责人对设

计文件和图纸细致的审阅并做了大量的笔记，在施

工组织设计中采用多种手段和技术措施等事前控制

措施。并做好每批检验批的质量事中检查，保证了

改造工程按时保质地完成。(5分) (1分) 去竺记

92.4 [单选题] 不属于施工过程质量控制的工作的是(] 。

《0.25分)

名 .验收批的自检、互检

@〇8B. 监理工程师的旁站检查和验收

人〇.隐蔽工程验收

〇”D 编制竣工验收资料

【0303 了 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全03:02 涪100

92 [理解题】 背景资料:某公司承建的综合道路改造工

程，在编制施工组织设计时项目技术负责人对设计文

件和图纸细致的审阅并做了大最的笔记，在施工组织

设计中采用多种手段和技术措施等事前控制措施。并

做好每批检验批的质量事中检查，保证了改造工程按

时保质地完成。(5分) (1分)

92.1 [单选题] 现场质量检查内容不包括()。 (0.25分)

人A. 开工前检查

8. 验收批和分项工程交接检查

人C. 隐蔽工程检查

D. 己完工程检查

考生答案 正确答案 分数

C 其 D 0/0.25分

题目解析: 无解析

92 .2 [多选题] 正式施工前进行的事前主动质量控制的内容

有()。50.25分)

A. 技术准备

0304 了 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全03:03 涪100

92. [理解题】 背景资料:某公司承建的综合道路改造工

程，在编制施工组织设计时项目技术负责人对设计文

件和图纸细致的审阅并做了大最的笔记，在施工组织

设计中采用多种手段和技术措施等事前控制措施。并

做好每批检验批的质量事中检查，保证了改造工程按

时保质地完成。(5分) (1分)

92.1 [单选题】 现场质量检查内容不包括( )。 (0.25分)

人A. 开工前检查

8. 验收批和分项工程交接检查

人C. 隐蔽工程检查

D. 己完工程检查

考生答案 正确答案 分数

C 其 D 0/0.25分

题目解析: 无解析

92 .2 [多选题] 正式施工前进行的事前主动质量控制的内容

有(。5(0.25分)

A. 技术准备

【0305 了 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

全 03:04 悦 100

92. [理解题] 背景资料:某公司承建的综合道路改造工

程，在编制施工组织设计时项目技术负责人对设计文

件和图纸细致的审阅并做了大量的笔记，在施工组织

设计中采用多种手段和技术措施等事前控制措施。并

做好每批检验批的质量事中检查，保证了改造工程按

时保质地完成。(5分) (1分)

92.1 [单选题] 现场质量检查内容不包括()。 (0.25分)

A. 开工前检查

B. 验收批和分项工程交接检查

C.隐项工程检查

D. 己完工程检查

考生答案 正确答案 分数

C X D 0V0.25分

题目解析: 无解析

92 .2 [多选题] 正式施工前进行的事前主动质量控制的内容

有()。.{人25分)

人A. 技术准备

CD 个区宝十二因，

勾 市政工程施工员 - 建工学堂

home lqyexam com

人铭03:06

92 1 [单选题】现场质量检查内容不包括( )。 (0.25分)

人A. 开工前检查

8. 验收批和分项工程交接检查

(, 隐蔽工程检查

D. 己完工程检查

考生答案 正确答案 分数

C D 0/0.25分

题目解析: 无解析

92 2 [多选题] 正式施工前进行的事前主动质量控制的内容

有( )。 (0.25分

A. 技术准备

B, 施工现场准备

C. 物资准备

D. 组织准备

E. 人员准备

考生答案 正确答案 分数

AC 时 ABCD 0.13/0.25

【0308 咎%宝 是吉加

勾 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伍03:07 司100

92 2 [多选题】 正式施工前进行的事前主动质量控制的内容

有()。 (0.25分)

A. 技术准备

B. 施工现场准备

C. 物资准备

D. 组织准备

E. 人员准备

考生答案 正确答秦 分数

AC 其 ABCD 0.13/0.25

分

题目解析; 无解析

92.3 [判断题】 对技术文件的审核，是项目技术负责人对工

程质量进行全面控制的重要手段。 (0.25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 错 070.25分

(0309 登基宝 吕吉

久 市政工程施工员 - 建工学堂 E

home kyexam com

人@ 03:08 司100

92.2 [多选题】 正式施工前进行的事前主动质量控制的内容

有()。 (0.25分)

人A .技术准备

B. 施工现场准备

CC. 物资准备

D. 组织准备

E, 人员准备

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ABCD 013/0.25

分

题目解析;无解析

923 [浏断题】 对技术文件的审核，是项目技术负责人对工

程质量进行全面控制的重要手段。 (0.25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 错 0/0.25分

和

CEED 0“% 向沁会 吕 吉6加

X 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

丛03:09

92 3 [判断题】 对技术文件的审核，是项目技术负责人对工

程质量进行全面控制的重要手段。 (0.25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对其 错 0V0.25分

题目解析; 无解析

924 [单选题] 不属于施工过程质量控制的工作的是( ) 。

{0.25分)

A. 验收批的自检、互检

B. 监理工程师的旁站检查和验收

C, 隐蔽工程验收

D. 编制竣工验收资料

考生答案 正确答案 分数

C X D 0/0.25分

题目解析; 无解析

0312 贷光估 al

义 市政工程施工员 - 建工学堂 E

home kyexam com

合03:11 100

92 .3 [判断题] 对技术文件的审核，是项目技术负责人对工

程质量进行全面控制的重要手段。 (0.25分)

A.对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 X 错 0/0.25分

题目解析: 无解析

92.4 [单选题] 不属于施工过程质量控制的工作的是( )。

(0.25分)

和. 验收批的自检: 互检

B. 监理工程师的旁站检查和验收

人. 隐藏工程验收

D. 编制竣工验收资料

考生答案 正确答案 分数

C 其 D 0/0.25分

题目解析;无解析

0313 了 %9 全 串可加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

homekyexam com

全03:12 涪100

93. [理解题】 背景资料:某构筑物工程施工项目，编

制了安全施工方案及保证措施:如设立安全生产部，

配备了兼职安全员; 施工人员进行了三级教育。明

挖基坑深5.6米，土质为杂填士和砂性黏士， 有浅层

灌水; 鉴于施工影响范围有市政供水管线，为了防

止安全隐患的出现，基坑采用灌注混凝土桩作围护

结构。(5分) (1分) | 女宗记

93.1 [剂断题】 深基坑指开挖深度超过3m的沟槽和基坑，或

深度虽未超过3m，但沟槽和基坑开挖影响范

围内有重要建筑物、住宅楼或有需要严加保护的市政管线的

基坑。 (0.25分)

回 A对

〇 8B.错

21:56 多9会 串 al EGG

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

借03:13 涪100

93. [理解题】 背景资料:某构筑物工程施工项目，编

制了安全施工方案及保证措施:如设立安全生产部，

配备了兼职安全员; 施工人员进行了三级教育。明

挖基坑深5.6米，土质为杂填士和砂性黏土， 有浅层

灌水; 鉴于施工影响范围有市政供水管线，为了防

止安全隐患的出现，基坑采用灌注混凝土桩作围护

结构。(5分) (1分) | 女标记

93.2 [单选题] 施工过程中，项目部进行施工监测和管线监

护，必要时请( )单位派员现场监护和指导。

《0.25分

CE 2“% 多9会 川sl6四，

久 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合03:14 涪100

93. 理解题】 背景资料:某构筑物工程施工项目，编

制了安全施工方案及保证措施:如设立安全生产部，

配备了兼职安全员; 施工人员进行了三级教育。明

挖基坑深5.6米，土质为杂填士和砂性黏士 有浅层

灌水; 鉴于施工影响范围有市政供水管线，为了防

止安全隐患的出现，基坑采用灌注混凝土桩作

结构。(5分) (1分) 女生记

93 .3 [多选题] 深基坑工程施工的主要安全危害有()。 (0.25

口 A.高处时落

B. 触电伤害

口 .物体打击

口 ”D.机械伤害

加 E坦声

21:56 %9 之 串 二加，

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home kgyexam com

全03:16 涪100

93. [理解题】 背景资料:某构筑物工程施工项目，编

制了安全施工方案及保证措施:如设立安全生产部，

配备了兼职安全员; 施工人员进行了三级教育。明

挖基坑深5.6米，土质为杂填士和砂性黏士， 有浅层

灌水; 鉴于施工影响范围有市政供水管线，为了防

止安全隐患的出现，基坑采用灌注混凝土桩作围护

结构。(5分) (1分) | 女标记

93.4 [单选题] 深度超过:2m的基坑应设置( )做封闭式防护。

(0.25分)

加 和A.平式安全网

加 -B 立式安全网

@〇 C. 铁丝网

〇 ”D.挡板

21:56 咎沁付 加

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

合03:17 涪100

93. [理解题] 背景资料:某构筑物工程施工项目，编制

了安全施工方案及保证措施:如设立安全生产部，配

备了兼职安全员; 施工人员进行了三级教育。明挖基

坑深5.6米，土质为杂填土和砂性黏士; 有浅层滞

水; 鉴于施工影响范围有市政供水管线，为了防止安

全隐患的出现，基坑采用灌注混凝土桩作围护结构。

(5分) (1分)

93 .1 [判断题】深基坑指开挖深度超过3m的沟模和基坑，或

深度虽未超过3m，但沟槽和基坑开挖影响范

国内有重要建筑物、住宅楼或有需要严加保护的市政管线的

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 w 对 0.25/0.25

分

题目解析:无解析

93 .2 [单选题] -施工过程中，项目部进行施工监测和管线监

21:56 咎忆会 串 ml GG9，

义 市政工程施工员 - 建工学堂 本

home kyexam com

全03:18 涪100

了安全施工方案及保证措施:如设立安全生产部，配

备了兼职安全员; 施工人员进行了三级教育。明挖基

坑深5.6米，土质为杂填士和砂性黏士; 有浅层沼

水; 鉴于施工影响范围有市政供水管线，为了防止安

全隐患的出现，基坑采用灌注混凝土桩作围护结构。

(5分) (1分)

93 .1 [判断题】 深基坑指开挖深度超过3m的沟槽和基坑，或

深度虽未超过3m，但沟槽和基坑开挖影响范

国内有重要建筑物、住宅楼或有需要严加保护的市政管线的

天坑。 (0.25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 w 对 0.25/0.25

分

题目解析: 无解析

93 2 [单选题】施工过程中，项目部进行施工监测和管线监

护，必要时请( )单位派员现场监护和指导。

(02

【0520 了 侦半会 咱l6加)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伍03:19

100

93 .1 [浏断题】 深基坑指开挖深度超过3m的沟槽和基坑，或

深度虽未超过3m，但沟槽和基坑开挖影响范

转内有重要建筑物、住宅楼或有需要严加保护的市政管线的

基坑。 (0.259

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 v 对 0.25/0.25

分

题目解析:无解析

93 .2 [单选题] 施工过程中，项目部进行施工监测和管线监

护，必要时请( )单位派员现场监护和指导。

(人25分)

A. 建设

B. 监理

C.设计

D 管线权局

(0322 了 仆交会 串 二基，

X 市政工程施工员 - 建工学堂 本

home lyexam com

全03:21 100

考生答案 正确答案 分数

对 对 0.25/0.25

分

题目解析: 无解析

93 .2 [单选题] 施工过程中，项目部进行施工监测和管线监

护，必要时请( )单位派员现场监护和指导-

10.25分)

A. 建设

B. 监理

C.设计

D. 管线权属

考生答案 正确答案 分数

B 其 D 0/0.25分

题目解析; 无解析

93 3 [多选题] 深基坑工程施工的主要安全危害有(]。 (0.25

分)

A. 高处坠落

(0323 贷世会 川6加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

伍03:22

93 2 [单选题】 施工过程中，项目部进行施工监测和管线监

护，必要时请( )单位派员现场监护和指导。

《0.25分)

A. 建设

B. 监理

C:设计

D., 管线权属

考生答案 正确答案 分数

B 其 D 0/0.25分

题目解析: 无解析

93 .3 [多选题] 深基坑工程施工的主要安全危害有( )。 (0.25

分)

人A. 高处蛙落

B. 触电伤害

C. 物体打击

D. 机械伤害

E. 抽塌

CE 2 向#全可 可加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伍03:23

100

93.3 [多选题] 深基坑工程施工的主要安全危害有( )。 (0.25

分)

A. 高处圣落

B. 触电伤害

C. 物体打击

D. 机械伤害

E. 圳场

考生答案 正确答案 分数

BD X ACE 0/0.25分

题目解析; 无解析

93 4[合选题】 深度超过:2m的基坑应设置( )做封闭式防护。

(0.25分)

人A. 平式安全网

B. 立式安全网

人C, 铁丝网

D. 挡板

[0325 贷光会 串 吉6加，

色 市政工程施工员 - 建工学堂 本

home kyexam com

从03:24

B. 触电伤害

人. 物体打击

D. 机械伤害

E. 雪塌

考生答案 正确答案 分数

BD X ACE 0/0.25分

题目解析: 无解析

93 4 [单选题] 深度超过:2m的基坑应设置( )做封闭式防护。

(0.25分)

人A. 平式安全网

B. 立式安全网

CC. 铁丝网

D. 挡板

考生答案 正确答案 分数

C A 0/0.25分

题目解析: 无解析

【327 贷交会 串 可6四，

义 市政工程施工员 - 建工学堂 E

home kyexam com

全03:26 涪100

94. [理解题] 某市政公司中标城市次干路道路综合

工程，规划为城市主干道，面层为三层式沥青混凝

士; 随建附属设施有:管道有雨水管道、污水管道、

给水管道和人行过街天桥。施工现场临近住宅小区

和商业建筑区。公司按照规定组建施工项目部; 进

场后编制了施工组纵设计和专项施工方案，制定了

项目管理体系和岗位责任制。(5分) (1分) 去标记

94.1 [多选题] 城市人行过街天桥的桥面系包括( )。 10.25分)

口 A.桥面铺装

口 B.类行道

问 C. 栏杆

口 D.系梁

口-E. 伸缩缘

CE 2 贷光会 串 可6四

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合03:27 涪100

94. [理解题] 某市政公司中标城市次干路道路综合

工程，规划为城市主干道，面层为三层式沥青混凝

士; 随建附属设施有:管道有雨水管道、污水管道、

给水管道和人行过街天桥。施工现场临近住宅小区

和商业建筑区。公司按照规定组建施工项目部; 进

场后编制了施工组纵设计和专项施工方案，制定了

项目管理体系和岗位责任制。(5分) (1分) 去标记

系包括()。 (0.25分) 。 94.2 [济断题] 地下设施仅包括城二

道和地下通道等。 ([

O〇 A.对

@〇8.错

二 寺

一中

[0329 贷光会 串可6加，

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home kgyexam com

位03:28 国100

94. [理解题】 某市政公司中标城市次干路道路综合

工程，规划为城市主干道，面层为三层式沥青混凝

士; 随建附属设施有:管道有雨水管道、污水管道、

给水管道和人行过街天桥。施工现场临近住宅小区

和商业建筑区。公司按照规定组建施工项目部; 进

场后编制了施工组纵设计和专项施工方案，制定了

项目管理体系和岗位责任制。(5分) (1分)，坟标记

94.3 [单选题] 适用于跨越城市次干道的简支板桥的跨和

)m。 人(D25分)

OA4

GO 8B.8

O c.15

O D20

21:57 抬冰窜 串 圳

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 03:29 涪100

94. [理解题] 某市政公司中标城市次干路道路综合

工程，规划为城市主干道，面层为三层式沥青混凝

士; 随建附属设施有:管道有雨水管道、污水管道、

给水管道和人行过街天桥。施工现场临近住宅小区

和商业建筑区。公司按照规定组建施工项目部; 进

场后编制了施工组纵设计和专项施工方案，制定了

项目管理体系和岗位责任制。(5分) (1分) 去标记

桥的跨径是( 。。 94.4 [单选题] 通常城市地下管线平面布置

线向中心线方向依次为( )。

O〇 A. 电气、电信、燃气、供热、中水、

污水

〇 B. 电气、电信、中水、给水、燃气、

污水

〇.电气、电信、供热、中水、给水

〇 D. 电气、电信、燃乞、中水、给水、

21:57 贤凡鹤 串 圳

久 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

借03:31 悦100

94. [理解题] 某市政公司中标城市次干路道路综合

工程，规划为城市主干道，面层为三层式沥青混凝

士; 随建附属设施有:管道有雨水管道、污水管道、

给水管道和人行过街天桥。施工现场临近住宅小区

和商业建筑区。公司按照规定组建施工项目部; 进

场后编制了施工组纵设计和专项施工方案，制定了

项目管理体系和岗位责任制。(5分) (1分)坟标记

94.4 [单选题] 通常城市地下管线平面布置的次序:从道路红

线向中心线方向依次为( )。 (0.25分)

加 A. 电气: 电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、

污水

人 B. 电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、

污水

、中水:给水、焕

品“D. 电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、

污水

(0333 贷交会 吕 可6四)

久 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 03:32 涪100

94. [理解题】 某市政公司中标城市次干路道路综合

程，规划为城市主干道，面层为三层式沥青混凝土;

随建附属设施有:管道有雨水管道、污水管道、给水

管道和人行过街天桥。施工现场临近住宅小区和商业

建筑区。公司按照规定组建施工项目部; 进场后编制

了施工组纵设计和专项施工方案，制定了项目管理体

系和岗位责任制。(5分) (1分)

94.1 [多选题】 城市人行过街天桥的桥面系包括( )。 (0.25分)

人A. 桥面铺装

B:-人行道

C. 栏杆

D.系梁

E. 伸缩颖

考生答案 正确答案 分数

AD 其 ABCE 0/0.25分

题目解析 无解析

CE 2 个区嘎

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

合 03:33 涪100

管道和人行过街天桥。施工现场临近住宅小区和商业

建筑区。公司按照规定组建施工项目部; 进场后编制

了施工组纵设计和专项施工方案，制定了项目管理体

系和岗位责任制。(5分) (1分)

94.1 [多选题] 城市人行过街天桥的桥面系包括( )。 人 25分)

人A, 桥面铺装

B. 人行道

.栏杆

D. 系梁

E .伸缩缝

考生答案 正确答案 分数

AD 其 ABCE 0/0.25分

题目解析;无解析

94.2 [判断题]】 地下设施仅包括城市公用事业服务的人行地

道和地下通道等。 (0.25分)

A.对

B.错

(0335 了 从Y 会 吕可加

勾 市政工程施工员 - 建工学堂 有

home kyexam com

人@ 03:34 司100

94.1 [多选题] 城市人行过街天桥的桥面系包括( )。 (0 25分)

A. 桥面铺装

B.人行道

C. 栏杆

D.系梁

E. 伸缩颖

考生答案 正确答案 分数

AD 其 ABCE 0/0.25分

题目解析:无解析

94.2 [判断题] 地下设施仅包括城市公用事业服务的人行地

道和地下通道等。 (0 .25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 X 错 070.25分

题记解析;无解析

0337 了 个%鹤 是吉加，

X 市政工程施工员 - 建工学堂 E

homelyexam com

倒03:36

94 2 [剂断题]】地下设施仅包括城市公用事业服务的人行地

道和地下通道等。 (0 .25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 错 0V0.25分

题目解析: 无解析

94.3 [单选题] 适用于跨越城市次干道的简支板桥的跨径是(

)mg 人0.25分)

人.4

B.8

C:15

D.20

考生答案 正确答案 分数

CX B 070.25分

题目解析 无解析

(0338 向区会 吕 可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伍03:37

100

对 错 0/0.25分

题目解析: -无解析

94 3 [单选题] 适用于跨越城市次干道的简支板桥的跨径是(

)m。 (0.25分)

人.4

B.8

C.15

D.20

考生答案 正确答案 分数

C B 010.25分

题目解析: 无解析

94.4 [单选题] 通常城市地下管线平面布置的次序:从道路红

线向中心线方向依次为( )。 (0.25分)

A. 电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水

B. 电气、电信、中水、给水、燃气、供热、十水、污水

C. 电气、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水

CE 2 咎多会 吕吉加

色 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home yexam com

合03:38 100

94 3 [单选题] 适用于跨越城市次干道的简支板桥的跨径是(

Jm。 (0.25分)

A.4

B.8

C.15

D.20

考生答案 正确答案 分数

C X B 0/0.25分

题目解析: 无解析

94.4[单选题] 通常城市地下管线平面布置的次序:从道路红

线向中心线方向依次为( )。 (0.25分)

A. 电气电信、燃和气、供热、中水、给水、雨水、污水

B. 电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水

C. 电气、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水

D. 电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

考生答案 正确答案 分数

C 人 0/0.25分

题目解析; 无解析

CE 2 向区会 吕可6加

色 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

位03:39

A. 4

B.8

CC本

D.20

考生答案 正确答案 分数

C 其 B 0/0.25分

题目解析: 无解析

94.4[赣选题】 通常城市地下管线平面布置的次序:从道路红

线向中心线方向依次为( )。 (0.25分)

A. 电气、电信、燃和气、供热、中水、给水、雨水、污水

B. 电气、电信、中水、给水、燃和气、供热、雨水、污水

C. 电气、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水

D. 电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

考生答案 正确答案 分数

C 其 太 0/0.25分

题目解析: 无解析

(0542

义

伍03:41

市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

向必窑 川 ml GD

国100

95 [理解题】 背景资料:某公司承建清水池工程，设

计要求为清水混凝土表面、防水等级P8。由于突发

交通拥堵事件，混凝土锥车比计划晚了近60分钟，

求，需进行处理。(5分) (1分) 友和标记

池壁浇筑出现混凝土层间花痕; 经有关单位检测防

渗强度能满足要求，但不符合清水混凝土设计要

95.1 [判断题] 池辟混凝土防渗强度能满足要求，但不符合

清水混凝土设计要求，可不做处理。 (0.25

]

21:57 咎忆宝 川 可6

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

人03:42 河100

95 [理解题】 背景资料:某公司承建清水池工程，设

计要求为清水混凝土表面、防水等级P8。由于突发

交通拥堵事件，混凝土锥车比计划晚了近60分钟，

池璧浇筑出现混凝土层间花痕;经有关单位检测防

渗强度能满足要求，但不符合清水混凝土设计要

求，需进行处理。(5分) (1分) 友和标记

95 .2 [单选题]】当验收批或分项工程质量缺陷经分析评估不

能满足所定的质量标准要求，并对其他工程

项目质量验收有影响时，则必须采取( )。 (0

@〇 和A 加固处理

@〇8 返工处理

回 .限制使用

@〇 ”D. 报废处理

21:57 向着窜 串 吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 03:43 涪100

95 [理解题] 背景资料:某公司承建清水池工程，设

计要求为清水混凝土表面、防水等级P8。由于突发

交通拥堵事件，混凝土锥车比计划晚了近60分钟，

池壁浇筑出现混凝土层间花痕;经有关单位检测防

渗强度能满足要求，但不符合清水混凝土设计要

求，需进行处理。(5分) (1分) 去标记

95 .3 [多选题】环境条件是指对工程质量特性起重要作用的

环境因素，主要包括( )。 (0.25分)

A. 施工现场自然环境因素

口 8. 施工质量管理环境因素

器 .施工水文地质因素

口”D.施工安全管理因素

口 后施工作业环境因素

2157 贷交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 03:44 司100

95 [理解题】 背景资料:某公司承建清水池工程，设

计要求为清水混凝土表面、防水等级P8。由于突发

交通拥堵事件，混凝土锥车比计划晚了近60分钟，

池辟浇筑出现混凝土层间花痕;经有关单位检测防

渗强度能满足要求，但不符合清水混凝土设计要

求，需进行处理。(5分) (1分) 六标记

95.4 [单选题] 当工程质量缺陷采取修补处理后，虽然无法

保证达到规定的使用要求和安全要求，但是

不具备返工处理条件时，应采取( )。 (0.25分)

[e A. 加固处理

@〇 8. 返工处理

〇 C .限制使用

〇”D. 报废处理

21:57 质沁窑 川 ml @9

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 03:46 河100

95 [理解题】 背景资料:某公司承建清水池工程，设计

要求为清水混凝土表面、防水等级P8。由于突发交

通拥堵事件，混凝土镀车比计划晚了近60分钟，池

壁浇筑出现混凝土层间花痕; 经有关单位检测防渗强

度能满足要求，但不符合清水混凝土设计要求，需进

行处理。(5分) (1分)

95 .1 [判断题] 池璧混凝土防渗强度能满足要求，但不符合

清水混凝土设计要求，可不做处理。 (0.25

分)

A.对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 % 错 0/0.25分

题目解析: 无解析

95 .2 [单选题] 当验收批或分项工程质量缺陷经分析评估不

能满足所定的质量标准要求，并对其他工程

项目质量验收有影响时，则必须采取( )。 (0.25分)

A. 加固处理

【0348 了 和合%会 吕吕加

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

位03:47

100

95 1 [剂断题] 池壁混凝土防渗强度能满足要求，但不符合

清水混凝土设计要求，可不做处理。 (0 25

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 X 错 0/0.25分

题目解析: 无解析

95 2 [单选题] 当验收批或分项工程质量缺陷经分析评估不

能满足所定的质量标准要求，并对其他工程

项目质量验收有影响时，则必须采取( )。 (0.25分)

A. 加国处理

Bi. 返工处理

. 限制使用

D. 报废处理

考生答案 正确答案 分数

CC其 B 0/0.25分

题目解析-无解析

GD 2 个%宝是吉加，

勾 市政工程施工员 - 建工学堂 本

home yexam com

全 03:48

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 X 钳 0/0.25分

题目解析; 无解析

95 2 [单选题] 当验收批或分项工程质量缺陷经分析评估不

能满足所定的质量标准要求，并对其他工程

项目质量验收有影响时，则必须采取( )。 (0

人A. 加固处理

B. 返工处理

人. 限制使用

D. 报废处理

考生答案 正确答案 分数

C B 0/0.25分

题目解析: 无解析

95 3 [多选题】 环境条件是指对工程质量特性起重要作用的

环境因素，主要包括( )。 (0.25分)

CE 2 和合%容是吕加

义 市政工程施工员 - 建工学堂 二

homelyexam com

全03:49

95 .2[单选题] 当验收批或分项工程质量缺陷经分析评估不

能满足所定的质量标准要求，并对其他工程

项目质量验收有影响时，则必须采取( )。 (0 .25分

A. 加固处理

B. 返工处理

5C. 限制使用

D. 报废处理

考生答案 正确答案 分数

C X B 0/0.25分

题目解析: 无解析

95 .3 [多选题】 环境条件是指对工程质量特性起重要作用的

环境因素，主要包括( )。 (0.25分)

A. 施工现场自然环

B. 施工质量管理环境因素

CC, 施工水文地质因素

D. 施工安全管理因素

CE 2 摧半会 器，

勾 市政工程施工员 - 建工学堂 后

home yexam com

全03:51 100

志和合生 止晴合条 万鱼

C 有 0/0.25分

题目解析,无解析

95 3 [多选题] 环境条件是指对工程质量特性起重要作用的

环境因素，主要包括( )。 (0.25分)

A. 施工现场自然环境因素

B. 施工质量管理环境因素

人,施工水文地质因素

D. 施工安全管理因素

E 施工作业环境因素

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ABE 0/0.25分

题目解析，无解析

95 .4 [单选题] 当工程质量缺陷采取修补处理后，虽然无法

保证达到规定的使用要求和安全要求，但是

不具备返工处理条件时，应采取( )。 (0.25分)

A- 加固处理

[0353 了 个%伏是吉加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 03:52

100

95 .3 [多选题】环境条件是指对工程质量特性起重要作用的

环境因素，主要包括( )。 (0.25分)

A. 施工现场自然环境因素

Bi. 施工质量管理环境因素

人. 施工水文地质因素

D. 施工安全管理因素

E. 施工作业环境因素

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ABE 0/0.25分

题目解析> 无解析

95.4 [单选题] 当工程质量缺陷采取修补处理后，虽然无法

保证达到规定的使用要求和安全要求，但是

不具备返工处理条件时，应采取( )。 (0.25分)

A. 加固处理

B. 返工处理

CC. 限制使用

D. 报废处理

考生答案 正确答案 分数

[0354 俩半宝 吉圳

色 市政工程施工员 - 建工学堂 有

home kyexamcom

人@ 03:53 司 100

(. 施工水文地质因素

D. 施工安全管理因素

E. 施工作业环境因素

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ABE 0/0.25分

题目解析>无解析

95.4 [单选题] 当工程质量缺陷采取修补处理后，虽然无法

保证达到规定的使用要求和安全要求，但是

不具备返工处理条件时，应采取( )。 (0.25分)

A. 加固处理

B. 返工处理

CC. 限制使用

D. 报废处理

考生答案 正确答案 分数

C ww C 0.25/0.25

分

题目解析;无解析

[0355 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

全03:54 涪100

96. [理解题】 背景资料:某市政公司中标承建污水厂

排水干线的提升泵站工程，明挖施工，基坑深度为

14.5m，支护结构为桩墙结构。项目进场坑探发现

基坑施工影响范围有一条污水管道和一条雨水管

道; 现场允许设置小型混凝土拌和设备。 (1分)

妈标记

96 .1 [单选题] 危险性较大的分部分项工程专项施工方案应

由( )审核签字。 (0.25分)

人DA 项目经理

@〇 B. 施工单位技术负责人

铬“c. 企业技术负责人

〇”D .总监理工程师

[0357 贷交会 吕吉6加

久 市政工程施工员 - 建工学堂

home kgyexam com

全03:56 悦100

96 [理解题】 背景资料:某市政公司中标承建污水厂

排水干线的提升泵站工程，明挖施工，基坑深度为

14.5m，支护结构为桩墙结构。项目进场坑探发现

基坑施工影响范围有一条污水管道和一条雨水管

道; 现场允许设置小型混凝土拌和设备。 (1分)

去标记

96 .2 [多选题】 为防止地下管线变形过大引发安全事故，施

工专项方案应包括内容有( )。 (0 25:

A.管线预先保护措施

口 8. 临近管线的加固措施

器 c. 施工过程监测措施

口”D.应急处理方案

口 后管线迁移方案

[0358 了 贷交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合03:57 涪100

96 [理解题] 背景资料:某市政公司中标承建污水厂

排水干线的提升泵站工程，明挖施工，基坑深度为

14.5m，支护结构为桩墙结构。项目进场坑探发现

基坑施工影响范围有一条污水管道和一条雨水管

道; 现场允许设置小型混凝土拌和设备。 (1分)

食标记

96 3 [判断题] 本工程基坑属于危险性较大的分部分项工

程，需要编制施工专项方案，并需组织专家

论证> (0.25分)

〇 A对

〇 电错

[0359 革4 贷交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全03:58 涪100

96 [理解题] 背景资料:某市政公司中标承建污水厂

排水干线的提升泵站工程，明挖施工，基坑深度为

14.5m，支护结构为桩墙结构。项目进场坑探发现

基坑施工影响范围有一条污水管道和一条雨水管

道; 现场允许设置小型混凝土拌和设备。 (1分)

去标记

96.4 [单选题]】依据地下管线管理有关规定，管线保护措施

应到场确认并签字的单位是( )。 (0 .25分)

句 A.土方分包方

@〇 B.设计单位

人9 C. 建设单位

〇 D 管线权属单位

向着宗 川上

义 市政工程施工员 - 建工学堂 E

home kyexam com

全03:59 习100

96. [理解题】 背景资料:某市政公司中标承建污水厂排

水干线的提升泵站工程，明挖施工，基坑深度为

14.5m，支护结构为桩墙结构。项目进场坑探发现基

坑施工影响范围有一条污水管道和一条雨水管道; 现

场允许设置小型混凝土拌和设备。 (1分)

96 1 [单选题] 危险性较大的分部分项工程专项施工方案应

由( )审核签字。 (0.25分)

A. 项目经理

B. 施工单位技术负责人

C:企业技术负责人

D. 总监理工程师

考生答案 正确答案 分数

C B 0/0.25分

题目解析: 无解析

96 2多选题] 为防止地下管线变形过大引发安全事故，施

工专项方案应包括内容有( )。 {0.25分)

A. 管线预先保护措施

和 2个联系人发来2条消息

及 市政工程施工员 - 建工学党

homekyexam com

全0401

100

96 1 [单选题] 危险性较大的分部分项工程专项施工方案应

由( )审核签宁。 (0.25分)

人A. 项目经理

Bi. 施工单位技术负责人

CC, 企业技术负责人

D. 总监理工程师

考生答案 正确答案 分数

C 其 B 0/0.25分

题目解析;无解析

96 2 [多选题] 为防止地下管线变形过大引发安全事故，施

工专项方案应包括内容有()。 (0 .25分)

人A 管线预先保护措施

B. 临近管线的加固措施

5. 施工过程监测措施

D. 应急处理方案

E .管线迁移方案

考生答案 正确答案 分数

AC 时 ABCD 0.13/0.25

微信 刚刚

2个联系人发来2条消息

We vv= Ce

D,总监理工程师

考生答案 正确答案 分数

CX B 0170.25分

丁目解析，无解析

952 [多选题] 为防止地下管线变形过大引发安全事故，施

工专项方案应包括内容有( )。 (0.25分)

A. 管线预先保护措施

B. 临近管线的加固措施

C. 施工过程监测措施

D. 应急处理方案

E .管线迁移方案

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ABCD 0.13/0.25

分

题目解析: -无解析

96 3 [浏断题] 本工程基坑属于危险性较大的分部分项工

微信 刚刚

2个联系人发来2条消息

We vv ah

946 2 [多选题] 为防止地下管线变形过大引发安全事故,，施

工专项方案应包括内容有( )。 0.25分)

A. 管线预先保护措施

B. 临近管线的加固措施

C. 施工过程监测措施

D. 应急处理方案

E 管线迁移方案

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ABCD 0.1310.25

分

题目解析; 无解析

96 3 [淹断题] 本工程基坑属于危险性较大的分部分项工

程，需要编制施工专项方案，并需组织专家

论证。 (0.25分)

A.对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 Y 对 0.25/0.25

分

微信 刚刚

2个联系人发来2条消息

We vv ee

AC 时 ABCD 0.13/0.25

分

题目解析;无解析

96.3 [判断题] 本工程基坑属于危险性较大的分部分项工

程，需要编制施工专项方案，并需组织专家

论证革 (0.25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 Y 对 0.25/0.25

分

题目解析; 无解析

96 4 [单选题] 依据地下管线管理有关规定，管线保护措施

应到场确认并签字的单位是( )。 (0. 25分)

人.土方分包方

B. 设计单位

CC. 建设单位

D. 管线权属单位

| 微信 刚刚

2个联系人发来2条消息

Wevmvv> Cevu

96 3 [判断题] 本工程基坑属于危险性较大的分部分项工

程，需要编制施工专项方案，并需组织专家

论证。,(5.25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 w 对 0.25/0.25

分

题目解析: 无解析

964[单选题] 依据地下管线管理有关规定，管线保护措施

应到场确认并签字的单位是( )。 (0.25分)

A. 土方分包方

B. 设计单位

5C. 建设单位

D. 管线权属单位

考生答案 正确答案 分数

C X D 0/0.25分

题目解析:无解析

CE 2 贷沁会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 04:07 涪100

97. [理解题】 背景资料:某司中标承建供热管道暗挖

隧道工程，隧道长1.2公里，施工竖井8座。施工项

目部建立了施工测量控制网，编制了施工测量专项

方案。由于施工现场位于城市次干道的人行道上，

测量桩在施工中经常被损坏，项目部设置了测量辅

助控制桩(点)。 (1分) ，女标记

97.1 [判断题】 施工测量的偏差应符合相应工程施工技术规

范的要求。 (0.25分)

口 A对

〇 B.错

21:57 俩交会 串 可6四)

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全04:08 涪100

97. 理解题] 背景资料:某司中标承建供热管道暗挖

隧道工程，隧道长1.2公里，施工竖井8座。施工项

目部建立了施工测量控制网，编制了施工测量专项

方案。由于施工现场位于城市次干道的人行道上，

测量桩在施工中经常被损坏，项目部设置了测量辅

助控制桩(点)。 (1分) ，疤标记

兮相应工程施工技术规 97 .2 [单选题] 本工程为避免桩

成果，还应采取(

OA值守

〇 B.巡视

〇 c.补桩

O〇 D:多桩

2》 21:57 后忆会 串 串6

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 04:09 涪100

97. [理解题】 背景资料:某司中标承建供热管道暗挖

隧道工程，隧道长1.2公里，施工竖井8座。施工项

目部建立了施工测量控制网，编制了施工测量专项

方案。由于施工现场位于城市次干道的人行道上，

测量桩在施工中经常被损坏，项目部设置了测量辅

助控制桩(点)。 (1分) ，女标记

本工程为避免桩点在施工中被损坏影响测量 97 .3[音六

成果，还应采取( )等措施。 (0.25分)

OA

Ce.

O c.

O 此

21:57 俩交会 吕 可6加)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

合04:11 涪100

97. 理解题】 背景资料:某司中标承建供热管道暗挖

隧道工程，隧道长1.2公里，施工竖井8座。施工项

目部建立了施工测量控制网，编制了施工测量专项

方案。由于施工现场位于城市次干道的人行道上，

测量桩在施工中经常被损坏，项目部设置了测量辅

助控制桩(点)。 (1分) ，女标记

97 3 [单选题】 瞳挖及初支施工中，对于一般精度要求的距

离， 可用( )测量。 (0.25分)

人DA 普通经纬仪

〇 B. 普通钢卷尺

le C .手持测距仪

〇 ”D. 三米直尺

2157 俩交会 串可6加)

久 市政工程施工员 - 建工学堂 本

home kyexam com

全04:12 涪100

97. [理解题】 背景资料:某司中标承建供热管道暗挖

隧道工程，隧道长1.2公里，施工竖井8座。施工项

目部建立了施工测量控制网，编制了施工测量专项

方案。由于施工现场位于城市次干道的人行道上，

测量桩在施工中经常被损坏，项目部设置了测量辅

助控制桩(点)。 (1分) ，女标记

97.4 [多选题] 当测量精度要求较高时，则要结合现场情

况，预先对钢尺进行( )等改正。 (0 .25分)

A. 刻度

口 8B.民长

器 c.温度

口 D.重量

口 -E倾余

21:57 抬忆富川 ml Go，

义 市政工程施工员 - 建工学堂 必

home kyexam com

合04:13 涪100

97. 理解题】 背景资料:某司中标承建供热管道暗挖障

道工程，隧道长1.2公里，施工竖井8座。施工项目部

建立了施工测量控制网，编制了施工测量专项方案。

由于施工现场位于城市次干道的人行道上，测量桩在

施工中经常被损坏，项目部设置了测量辅助控制柱

(点)。.f食)

97.1 [判断题】 施工测量的偏差应符合相应工程施工技术规

范的要求。 (0.25分}

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 w 对 0.25/70.25

分

题目解析: 无解析

97 .2 [单选题] 本工程为避免桩点在施工中被损坏影响测量

成果，还应采取( )等措施。 (0.25分)

人A. 值守

CD 2 和侦世全 串吉6加)

X 市政工程施工员 - 建工学堂 本

home jyexam com

伍0414 100

97 .1 [判断题] 施工测量的偏差应符合相应工程施工技术规

范的要求。 (0 25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对Y 对 025/0.25

分

题目解析: 无解析

97 .2 [单选题] 本工程为避免桩点在施工中被损坏影响测量

成果，还应采取( )等措施。 /0.25分)

人 值守

8 近视

CC 补桩

D 多桩

考生答案 正确答案 人数

芭过 C 0.25/0.25

分

双目解析;无解析

CD 2 向半会 串 可6四)

勾 市政工程施工员 - 建工学堂 且

home yexamcom

全04:16 100

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 Y 对 0.25/0.25

分

题目解析; 无解析

97 2 [单选题】 本工程为避免桩点在施工中被损坏影响测量

成果，还应采取( )等措施。 (0.25分)

A. 值守

B. 巡视

C-补桩

D. 多桩

考生答案 正确答案 分数

C w CC 0.25/0.25

分

题目解析: 无解析

97 3 [单选题] 旱挖及初支施工中，对于一般精度要求的距

离，可用( )测量。 (0.25分)

CD 2 秆#宝 吕吕加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂 。

home kyexam com

全0417

97 2 [单选题] 本工程为避免桂点在施工中被损坏影响测量

成果，还应采取( )等措施。 (0.25分)

A- 值守

8B. 巡视

C. 补桩

D. 多桩

考生答案 正确答案 分数

C ww C 0.25/0.25

分

题目解析: 无解析

97 3 [单选题] 瞳挖及初支施工中，对于一般精度要求的距

离，可用( )测量。 (0.25分)

从. 普通经纬仪

B. 普通钢卷尺

人. 手持测距仪

D. 三米直尺

考生答案 正确答案 分数

CD 2 咎%宝是吉加

义 市政工程施工员 - 建工学堂 有

home yexamcom

伍0418

题目解析: -无解析

97 3 [单选题] 暗挖及初支施工中，对于一般精度要求的距

离，可用( )测量。 (0.25分)

人A. 普通经纬仪

B. 普通钢卷尺

5C. 手持测距仪

D. 三米直尺

考生答案 正确答案 分数

CX B 0/0.25分

题目解析; 无解析

974 [多选题] 当测量精度要求较高时，则要结合现场情

况，预先对钢尺进行( )等改正。 (0.25分)

A. 刻度

B.尺长

. 温度

2157 偶交全 吕可6加)

义 市政工程施工员 - 建工学党

home kyexam com

全0419

100

97 .3 [单选题】 瞳挖及初支施工中，对于一般精度要求的距

离，可用( )测量。 (0.25分)

人. 普通经纬仪

B. 普通钢卷尺

C. 手持测距仪

D. 三米直尺

考生答案 正确答案 分数

C B 0/0.25分

题目解析”无解析

97.4 [多选题] 当测量精度要求较高时，则要结合现场情

况，预先对钢尺进行( )等改正。 (0.25分)

A. 刻度

B.尺长

人. 混度

D. 重量

E. 倾斜

【0422 匡 贷交会 吕可6加)

久 市政工程施工员 - 建工学堂 二

home kyexam com

全04:21 涪 100

B. 普通钢卷尺

C. 手持测距仪

D. 三米直尺

考生答案 正确答案 分数

C X B 0/0.25分

题目解析: 无解析

97.4 [多选题] 当测量精度要求较高时，则要结合现场情

况，预先对钢尺进行( )等改正。 (0.25分)

A. 刻度

B.尺长

,温度

D. 重量

E. 倾斜

考生答案 正确答案 分数

AC 其 BCE 0/0.25分

题目解析; 无解析

【mo423 匡 仙交宝 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 本

home kyexam com

合04:22 涪100

98. [理解题】 背景资料:某市政公司中标城镇道路综

合整治工程，面层为三层式沥青混凝土，基层为两

层二灰稳定碎石料; 随建附属设施有:管道有雨水管

道、污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现

场临近住宅小区和商业建筑区。施工项目部按照企

业规定，进场后建立了项目与企业的信息平台。(5

分)1分) | 二标记

98 .1 [单选题]】 AutoCAD为满足施工的实际需要，可以随时

调整各项设置和( )。 (0.25分)

加 A. 设计说明

〇 -B.图纸比例

〇”D.工程内容

21:58 向着宗 串 吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 04:23 悦 100

98. [理解题】 背景资料:某市政公司中标城镇道路综

合整治工程，面层为三层式沥青混凝土，基层为两

层二灰稳定碎石料; 随建附属设施有:管道有雨水管

道、污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现

场临近住宅小区和商业建筑区。施工项目部按照企

业规定，进场后建立了项目与企业的信息平台。(5

分)人分) | 二标记

98 .2 [浏断题】工程量清单计价是指投标人完成由招标人提

供的工程量清单所需的全部费用，它包括分

部分项工程费、措施项目费、利润、其他项目费以及税金。

(0.25分)

O〇 上对

〇 8.错

21:58 偶交会 吕吉6加

久 市政工程施工员 - 建工学堂

home kgyexam com

全04:24 悦100

98. [理解题】 背景资料:某市政公司中标城镇道路综

合整治工程，面层为三层式沥青混凝土，基层为两

层二灰稳定碎石料，随建附属设施有:管道有雨水管

道、污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现

场临近住宅小区和商业建筑区。施工项目部按照企

业规定，进场后建立了项目与企业的信息平台。(5

分ji分) | 二标记

98 .3 [多选题] 项目管理中，计算机自动生成直观形象的材

料包括()。 (0.25分)

口

A. 报表

口

B. 图像

口 .Web网页

口

D. 电子邮件

21:58 俩交会 串 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

借04:26 司100

98. [理解题】 背景资料:某市政公司中标城镇道路综

合整治工程，面层为三层式沥青混凝土，基层为两

层二灰稳定碎石料; 随建附属设施有:管道有雨水管

道、污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现

场临近住宅小区和商业建筑区。施工项目部按照企

业规定，进场后建立了项目与企业的信息平台。(5

分1分) | 二标记

才算机自动生成直观形象的材。。 98.4 [单选题] 下列选项'

25何 的是()。!

加 A. 网络处理模块

〇8B. 资源安排与优化

〇 成本管理模块9.

〇”D. 影像生成模块

21:58 抬关窑 川 al GE，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 04:27 国100

98. [理解题】 背景资料:某市政公司中标城镇道路综

合整治工程，面层为三层式沥青混凝土，基层为两

层二灰稳定碎石料;随建附属设施有:管道有雨水管

道、污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现

场临近住宅小区和商业建筑区。施工项目部按照企

业规定，进场后建立了项目与企业的信息平台。(5

分)1G分) | 二标记

98.4 [单选题] 下列选项中不局于项目管理常用计算机模块

的是( )。.(评25分)

加”A 网络处理模块

O〇.8. 资源安排与优化模块

加 成本管理模块9.

〇”D. 影像生成模块

【0429 匡 向半宝十吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kgyexam com

全 04:28 涪100

98. [理解题】 背景资料:某市政公司中标城镇道路综合

整治工程，面层为三层式沥青混凝土，基层为两层二

灰稳定碎石料; 随建附属设施有:管道有雨水管道、

污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现场临近

住宅小区和商业建筑区。施工项目部按照企业规定，

进场后建立了项目与企业的信息平台。(5分) (1分)

98.1 [单选题] AutoCAD为满足施工的实际需要，可以随时

调整各项设置和( )。 (0.25分)

人A. 设计说明

B. 图纸比例

CC. 修改图形

D. 工程内容

考生答案 正确答案 分数

C ww C 0.25/0.25

分

题目解析: .无解析

98.2 [判断题] 工程量清单计价是指投标人完成由招标人提

(0430 了 向交会 串圳6，

义 市政工程施工员 - 建工学堂 本

home yexam com

伍04:29 100

98.1 [单选题] AutoCAD为满足施工的实际需要，可以随时

调整各项设置和()。 (0.25分)

人A. 设计说明

B. 图纸比例

考生答案 正确答案 分数

C w C 0.25/0.25

分

题目解析” 无解析

98.2 [剂断题] 工程量清单计价是指投标人完成由招标人提

供的工程重清单所需的全部费用，它包括分

部分项工程费、措施项目费、利润、其他项目费以及税金。

们25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 错 0/0.25分

题目解析;无解析

【0432 了 和侦芋会 串可6加，

色 市政工程施工员 - 建工学堂

homekyexam com

全04:31 100

二工= 证mi王 闻呈

起有 C 0.25/0.25

分

题目解析: 无解析

98.2 [浏断是] 工程熏清单计价是指投标人完成由招标人提

供的工程量清单所需的全部费用，它包括分

部分项工程费、措施项目费、利润、其他项目费以及税金。

人.对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 X 错 0/10.25分

题目解析: .无解析

98 3 [多选题] 项目管理中，计算机自动生成直观形象的材

料包括()。 0 25分)

A. 报表

B. 图像

C. Web网页

21:58 个%鹤十 吉加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全04:32

98 .2 [判断题】 工程量清单计价是指投标人完成由招标人提

供的工程量清单所需的全部费用，它包括分

部分项工程费、措施项目费、利润、其他项目费以及税金。

(0.25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 X 错 0/0.25分 |

题目解析; -无解析

98 3 [多选题] 项目管理中，计算机自动生成直观形象的材 |

料包括( )。 (0.25分)

A. 报表

B. 图像

C. Web网页

D. 电子邮件

E. 微信

考生答碌 正确答案 分数

AC 其 ABCD， 0.13/0.25

[0434 有 个%鹤是吉加，

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

人04:33 悦100

98 .3 [多选题] 项目管理中，计算机自动生成直观形象的材

料包括()。 (0.25分)

A. 报表

B. 图像

C, Web网页

D. 电子邮件

E 微信

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ABCD 0.1310.25

分

题目解析;无解析

98.4[单选题] 下列选项中不属于项目管理常用计算机模块

的是( )。.人25分)

人. 网络处理模块

B. 资源安排与优化模块

人.成本管理模块9

[影像生成模块

考生答案 正确答案 分数

CE 2 向罗会 吕吉6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂 E

home kyexam com

全0434

C. Web网页

D. 电子邮件

E微信

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ABCD 0.13/10.25

分

题肯解析: 无解析

984 [单选题] 下列选项中不属于项目管理常用计算机模块

的是( )。. (825分)

人. 网络处理模块

B. 资源安掉与优化模块

人.成本管理模块9.

D. 影像生成模块

考生答案 正确答案 分数

C D 0/0.25分

题目解析: 无解析

21:58 抬忆富川 GE

义 市政工程施工员 - 建工学堂 E

home kyexam com

全04:36 涪100

99 [理解题] 背景资料:城市高架桥项目中标后，市

政公司成立了项目部，明确项目经理为公司的法人

代表，设立了工程成本、利润等考核指标。(5分) (1

分)| 直标记

99 1 [浏断题】 施工项目成本管理目的是在保证工程质量、

安全、工期等合同要求的前提下，为企业获

得最大的经济利益。 (0.25分)

OA对

〇 B.错

2158 向区会 吕 可6加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全04:37 涪100

99. [理解题】 背景资料:城市高架桥项目中标后，市

政公司成立了项目部，明确项目经理为公司的法人

代表，设立了工程成本、利润等考核指标。(5分) (1

分)

分) | 女标记

99 2 [单选题] 纠偏是施工成本控制步骤中最具有( )性的。

{0.25分)

〇 A.挑成

Q B.争议

〇 C.内涵

〇 D.实质

21:58 向着窜 是 吉

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 04:38 涪100

99. [理解题】 背景资料:城市高架桥项目中标后，市

政公司成立了项目部，明确项目经理为公司的法人

代表，设立了工程成本、利润等考核指标。(5分) (1

分) | 食标记

99 .3 [单选题] 项目成本管理的第一责任人是( )。 (0.25分)

〇 A. 项目负责人

〇8B. 项目技术负责人

人 C. 项目监理工程师

〇-5 总监理工程师

咎忆会 串 可69

久 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全04:39 涪100

99. [理解题] 背景资料:城市高架桥项目中标后，市

政公司成立了项目部，明确项目经理为公司的法人

代表，设立了工程成本、利润等考核指标。(5分) (1

分) | 食标记

99 4 [多选题]】 施工项目直接成本中的其他直接费包括( )。

《0.25分)

口 A.临时设施费

癌 昌.检测试验费

口

C. 二次搬运费

本]

D. 工程排污费

口 上 社会保障费

【0442 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全0441

100

99 [理解题】 背景资料:城市高架桥项目中标后，市政

公司成立了项目部，明确项目经理为公司的法人代

表，设立了工程成本、利润等考核指标。(5分) (1分)

99.1 [判断题]】 施工项目成本管理目的是在保证工程质量、

安全、工期等合同要求的前提下，为企业获

得最大的经济利益。 (0.25分)

A.对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对Y 对 0.25/0.25

分

题目解析: 无解析

99 .2 [单选感] 纠偏是施工成本控制步骤中最具有( )性的。

介-25分)

A. 挑战

B.争议

C. 内涵

【0443 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伍04:42

100

公司成立了项目部，明确项目经理为公司的法人代

表，设立了工程成本、利润等考核指标。(5分) (1分)

99.1 [浏断题】 施工项目成本管理目的是在保证工程质量、

安全、工期等合同要求的前提下，为企业获

得最大的经济利益。 (0.25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 w 对 025/0.25

分

题目解析;无解析

99.2 [单选题] 纠偏是施工成本控制步骤中最具有({ )性的。

(0.25分)

A. 挑战

B.争议

C. 内涵

D.实质

CE 2 侦光之 二 十

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 04:43 习 100

99.1 [浏断题】 施工项目成本管理目的是在保证工程质量、

安全、工期等合同要求的前提下，为企业获

得最大的经济利益。 (0.25分)

人对

日 错 |

考生答案 正确答案 和数

对 w 对 位25/0.25

分

题目解析: 无解析

99.2 [单选题] 纠偏是施工成本控制步骤中最具有( )性的。

(0.25纯) |

人A. 挑战

B.争议

C: 内涵

D.实质

考生答案 正确答案 分数

C 时 D 0/0.25分

题目解析; 无解析

21:58 向思会 几 可6加

义 市政工程施工员 - 建工学堂 二

home kyexam com

全0444

吏日朋币，访联而

99 2 [单选题] 纠偏是施工成本控制步骤中最具有( )性的。

(025分)

A. 挑战

B.争议

C. 内涵

D.实质

考生答案 正确答案 分数

C X D 070.25分

题目解析;无解析

99.3 [单选题] 项目成本管理的第一责任人是( )。 (0.25分)

A. 项目负责人

B. 项目技术负责人

C. 项目监理工程师

D.,总监理工程师

考生答案 正确答案 分数

【447 个%会 串可加

久 市政工程施工员 - 建工学堂 有

home kyexam.com

全04:46 涪100

A- 挑战

B.争议

人.内涵

D.实质

考生答案 正确答案 分数

C D 0V70.25分

题目解析: 无解析

99 3 [单选题]】 项目成本管理的第一责任人是( )。 (0.25分)

人A. 项目负责人

B. 项目技术负责人

CC, 项目监理工程师

D. 总监理工程师

考生答案 正确答案 分数

D X A 0/0.25分

题目解析::匹解析

99 4 [多选题] 施工项目直接成本中的其他直接费包括()5

色 市政工程施工员 - 建工学堂

home yexam com

位0447

99 3 [单选题】 项目成本管理的第一责任人是( )。

A. 项目负责人

B. 项目技术负责人

人. 项目监理工程师

D. 总监理工程师

考生答案 正确答案

D 其 及

题目解析;无解析

21:58 后骨鹤 串 圳区9

国100

(0.25人)

分数

0/0.25分

99.4 [多选题] 施工项目直接成本中的其他直接费包括( )。

{0.25分)

A. 临时设施费

B. 检测试验费

人. 二次搬运费

D. 工程排污费

E. 社会保障费

考生答案 正确答案

AC 其 ABC

分数

0.17/0.25

CE 2 偶交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

从0448

CC. 项目监理工程师

D. 总监理工程师

考生答案 正确答案 分数

D A 0/0.25分

题目解析:无解析

99.4 [多选题] 施工项目直接成本中的其他直接费包括( )。

(0.25分)

A. 临时设施费

B. 检测试验费

人. 二次搬运费

D. 工程排污费

E. 社会保障费

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ABC 0.17/0.25

分

题目解析: 无解析

21:58 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 E

home kyexam com

全04:49 悦100

100. 理解题] 背景资料:某公司中标新建雨水排放

支线管道，除7#--8#段采用顶管施工外，全部采用

明控施工，覆土深度平均2.4米，土层稳定性较好，

施工不考虑地下水; 水。项目部编制了实施性施工

组织设计和施工方案，获得监理单位的签批。按照

节点计划进度，项管施工率先开工。项目部指派施

工员小王担任工长。(5分) (1分) | 去标记

100 1 [单选题】 本工程编制的专项施工方案需要专家论证理

由是( )。避0.25分)

人〇和A.土层稳定性较好

人〇 -B. 施工不考虑地下水

〇 “c. 仅有#段采用项管施工

〇”D. 项管坑深度

21:58 俩交会 串 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

伍0451

100. 理解题] 背景资料:某公司中标新建雨水

党| 100

#放

支线管道，除7#--8#段采用项管施工外，全部采用

明控施工，覆土深度平均2.4米，土层稳定性较好，

施工不考虑地下水; 水。项目部编制了实施性施工

组织设计和施工方案，获得监理单位的签批。按照

节点计划进度，项管施工率先开工。项目部指派施

工员小王担任工长。(5分) (1分) | 去标记

工方案需要专家论证理 。 100 2 [判断题] 本工程不用编

(025分)

O〇 A:对

O〇 B.错

21:58 贷交会 串 可6四

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

位 04:52

100. 理解题] 背景资料:某公司中标新建雨水

洒] 100

放

支线管道，除7#--8#段采用项管施工外，全部采用

明控施工，覆土深度平均2.4米，土层稳定性较好，

施工不考虑地下水; 水。项目部编制了实施性施工

组织设计和施工方案，获得监理单位的签批。按照

节点计划进度，项管施工率先开工。项目部指派施

工员小王担任工长。(5分) (1分) | 去标记

。 100 .3 [多选题] 项管专项施工方案经过论证后签批人

(0

中 口 A:总承包施工单位技术负责人

口 8. 专业分包单位技术负责人

口 .总监理工程师

口“D.建设单位负责人:

口 E 设计单位负责人

21:58 向交会 吕可6四)

勾 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

位 04:53

100. [理解题]】 背景资料:某公司中标新建雨水

党 100

#放

支线管道，除7#--8#段采用顶管施工外，全部采用

明控施工，覆土深度平均2.4米，土层稳定性较好，

施工不考虑地下水; 水。项目部编制了实施性施工

组织设计和施工方案，获得监理单位的签批。按照

节点计划进度，项管施工率先开工。项目部指派施

工员小王担任工长。(5分) (1分) | 太标记

包括 .二 100.4 [单选题] 项管作业队施工前，负责安全技术

t)。(0

| 〇.-A. 项目负责人

@〇8. 项目技术负责人

漳 〇.安全员

名 D. 施工员小王

【0456 了 贷交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全 04:54 涪100

100. [理解题] 背景资料:某公司中标新建雨水排放支

线管道，除7#--8#段采用项管施工外，全部采用明

挖施工，覆土深度平均2.4米，土层稳定性较好，施

工不考虑地下水; 水。项目部编制了实施性施工组织

设计和施工方案，获得监理单位的签批。按照节点计

划进度，顶管施工率先开工。项目部指派施工员小王

担任工长。(5分) (1分)

100 1 [单选题】本工程编制的专项施工方案需要专家论证理

由是()。 (0.25分)

人A. 土层稳定性较好

B. 施工不考虑地下水

人C. 仅有#段采用项管施工

D. 顶管坑深度

考生答案 正确答案 分数

C D 070.25分

题目解析:无解析

100.2 [浏断题} 本工程不用编制危大工程施工专项方案

21:58 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home yexam com

全04:56 司100

线管道，除7#--8#段采用项管施工外，全部采用明

挖施工,覆土深度平均2.4米，土层稳定性较好，施

工不考虑地下水; 水。项目部编制了实施性施工组织

设计和施工方案，获得监理单位的签批。按照节点计

划进度，项管施工率先开工。项目部指派施工员小王

担任工长》(5分) (1分)

100 1 [单选题】 本工程编制的专项施工方案需要专家论证理

由是()。 (0.25分)

A. 土层稳定性较好

B. 施工不考虑地下水

《C. 仅有#段采用项管施工

D. 顶管坑深度

考生答案 正确答案 分数

C D 0/0.25分

题目解析; 无解析

100 2 [浏断题]】 本工程不用编制危大工程施工专项方案。

(g25分)

《0458 咎%伏十可加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全04:57

100

100 1 [单选题】 本工程编制的专项施工方案需要专家论证理

由是()。 (0.25分)

人A. 土层稳定性较好

B. 施工不考虑地下水

C. 仅有#段采用项管施工

D. 顶管坑深度

考生答案 正确答案 分数

C 其 D 0/0.25分

题目解析: 无解析

100 2 [判断题] 本工程不用编制危大工程施工专项方案。

(0.25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 错 0/0.25分

题目解析;无解析

CE ce 向区会 吕 可6加，

久 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

位04:58

5. 仅有#段采用项管施工

D 顶管坟深度

考生答案 正确答案 分数

C X D 0/0.25分

题目解析;无解析

100 2 [判断题】 本工程不用编制危大工程施工专项方案。

位25分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 X 错 0/0.25分

题目解析”无解析

100 .3 [多选帧】 项管专项施工方案经过论证后签批人员和包括

()。(0.25分)

A. 总承包施工单位技术负责人

B. 专业分包单位技术负责人

开 量

CEED 2 个%鹤 串吕加

勾 市政工程施工员 - 建工学堂 本

home kyexam com

全04:59

100 2 [浏断题】本工程不用编制危大工程施工专项方案。

(0.25分)

A对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 错 0/0.25分

题目解析; 无解析

100.3[多选题】 项管专项施工方案经过论证后签批人员包括

()。 025分)

人A. 总承包施工单位技术负责人

B. 专业分包单位技术负责人

CC. 总监理工程师

D. 建设单位负责人

E 设计单位负责人

考生答案 正确答案 分数

AC X ABC 0.1710.25

分

【0502 匡 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂 E

home kyexam com

全05:01

题目解析;无解析

100 .3 [多选题】 顶管专项施工方案经过论证后签批人员包括

人《) (025分)

A. 总承包施工单位技术负责人

B. 专业分包单位技术负责人

5. 总监理工程师

D. 建设单位负责人

E. 设计单位负责人

考生答案 正确答案 分数

Ac ABC 0.17/0.25

分

题目解析3: 无解析

100.4 [单选题] 项管作业队施工前:负责安全技术交底的是

()。(0.25分)

A. 项目负责人

B. 项目技术负责人

人.安全员

【0503 北 向区会 吕 可6加，

义 市政工程施工员 - 建工学堂 过

home kyexam com

位05:02

100

100 3 [多选题] 项管专项施工方案经过论证后签批人员包括

()。{(0.25分7

太. 总承包施工单位技术负责人

B. 专业分包单位技术负责人

人. 总监理工程师

D. 建设单位负责人

E. 设计单位负责人

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ABC 0.17/0.25

分

题目解析;无解析

1004 [单选题】 项管作业队施工前，负责安全技术交底的是

()。40.25分)

A. 项目负责人，

B. 项目技术负责人

CC.安全员

D. 施工员小王

【0504 全交会 串可6四

广 市政工程施工只 - 建工学党 .。

home kyexam com

全 05:03 国100

C .总监理工程师

D. 建设单位负责人

E 设计单位负责人

考生答案 正确答案 分数

AC 其 ABC 0.1770.25

分

题目解析: 无解析

100 4[单选题】 项管作业队施工前，负责安全技术交底的是

()。(0.25分)

A. 项目负责人

B. 项目技术负责人

CC.安全员

D. 施工员小王

考生答案 正确答案 分数

C 其 D 0/0.25分

题目解析: 无解析

(0505 俩交会 吕 可6四)

义 市政工程施工员 - 建工学堂

home kyexam com

全05:04

CC. 总监理工程师

D. 建设单位负责人

E 设计单位负责人

考生答案 正确答案 分数

AC 基 ABC 0.17/0.25

分

题目解析;无解析

100 4[单选题】 项管作业队施工前，负责安全技术交底的是

()。(0.25分)

A. 项目负责人

B. 项目技术负责人

人.安全员

D. 施工员小王

考生答案 正确答案 分数

C 其 D 0/0.25分

题目解析: 无解析