17:10 个光有会 串 可 Eg)

X 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

4 00:05 100

1.[单选题] 施工现场必须设置消防车通道，其宽度

应不小于( )m (1分)

A.3

B. 3.5

C.4

D. 4.5

考生答案 正确答案 分数

A基 B 0/1分

题目解析:2无解析

17:11 个风会 串 l区8)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

从 00:16 国] 100

2.[单选题] 党章规定，党的组织规则是( ) (1分)

A. 个人服从组织，少数服从多数

B. 下级服从上级，全党服从中央

C. 民主集中制

考生答案 正确答案 分数

C C 1/1分

题目解析: 无解析

1211 修改会 川 可 GE)

X 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 00:22 100

3.[单选题] 构件吊装与管道安装，钢结构吊装前应

尽可能先在( )组装构件，尽量避免或减少在悬空状态

下作业 (1分)

考生答案 正确答案 分数

C X D 071分

题目解析: 无解析

17:11 个凡会 串 ll世3)

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 00:27 100

4.[单选题] ( )起着控制市政工程产品价格的作用 1

分)

A. 清单计价

考生答案 正确答案 分数

B X D 0/1分

保存整页为图片 >

17:11 个风会 串 l区8)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 00:32 100

5.[单选题] -不属于砌筑挡土墙的分项工程有( ) (1 分)

A. 地基

B. 基础(砌筑)

C. 墙体砌筑

考生答案 正确答案 分数

C X D 0/1分

题目解析: 无解析

17:11 人灌 六 会 ai ai Cs8)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 00:37 100

6.[早选题] 施工图预算是由()三级预算逐级汇总组

成的 (4分)

A. 分项工程预算+位工程预算+单项工程综合预算和

B. 分项工程预算+单项工程综合预算和+建设项目总预算

C. 分项工程预算+单位工程预算+建设项目总预算

D. 单位工程预算+项工程综合预算和+建设项目总预算

考生答案 正确答案 分数

C X D 0/1分

题目解析:2无解析

17:11 个风会 串 l区8)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 00:43 100

7.[单选题] ( )是一款工具软件，通常用来绘制建筑

平、立.剖面图、节点图等 (1分)

A. Excel

B. Word

C. Office

D. AutoCAD

考生答案 正确答案 分数

C X D 0/1分

题目解析:2无解析

17:11 个风会 串 l区8)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 00:49 100

8.[单选题] 当一个测站上需要观测两个以上方向

时，通常采用( )观测法 (1分)

A.方向

B. 水平角

C. 竖直角

D. 距离

考生答案 正确答案 分数

C X A 0/1分

题目解析:2无解析

17:11 个凡会 串 ll世3)

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 00:54 100

9.[单选题] 模板支架安装过程中处于不安全状态

时，人员作业不得() (1分)

A. 碰撞

B. 喊叫

C. 间歇

D. 走动

考生答案 正确答案 分数

C C 1/1分

保存整页为图片 >

17:11 合 六 会 ai ai Cs)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 00:58 100

10.[单选题] 细长杆AB受轴向压力作用如图设杆的

临界力为Fcr，则下到结论中是正确的 (1分)

A.仅当F< F cr 时，杆AB的轴线才保持直线，杆件只产生压

缩变形

B. 当F=F cr 时，杆AB的轴线仍保持直线，杆件不出现弯曲

变形

C.当F>F cr 时，杆AB不可能保持平衡

D. 为保证杆AB处于稳定平衡状态，应使FsF cr

考生答案 正确答案 分数

C X A 0/1分

保存整页为图片 >

1211 修改会 川 可 GE)

X 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 01:02 国 100

11.[单选题] 用于大直径钢筋混凝土管道安装门式起

重机的操纵方式是( ) (1分)

A. 地面有线操纵

B. 无线遥控操纵

C. 多点操纵

D. 司机室操纵

考生答案 正确答案 分数

C D 0/1分

题目解析:2无解析

1211 修改会 川 可 GE)

X 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 01:06 国 100

12.[单选题] 某道路工程安装砌路缘石，需要总劳动

量240工日，一班制工作，每天安排作业人员为30

人，则施工持续时间为( )d (1分)

A.0

B. 8

C. 10

D. 12

考生答案 正确答案 分数

C X B 071分

题目解析: 无解析

17:12 个凡会 串 ll 世3)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

从 01:10 国100

13.[音选题] 单位工程施工进度计划的作用不包括( )

(1分)

A. 控制单位工程的施工进度

B. 确定单位工程的各个施工过程的施工顺序

C. 为编制年度等计划生产作业计划提供依据

D. 控制不同时段的工程成本

温

分数

考生答案 正确答

D 0/1分

C X

题目解析:2无解析

17.12 全六会 加 WE9)

芝 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

全 01:16 国] 100

14. [单选题] 不属于施工质量事故处理方法的是() (1

分)

A. 降价处理

B. 加国处理

C. 返工处理

D. 修补处理

考生答案 正确答案 分数

C X A 0/1分

题目解析:2无解析

17:12 个风会 串 l区8)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 01:22 国 100

15.[单选题] 吊装用旧钢丝绳使用前，应检查其破损

程度每一节距内折断的钢丝不得超过( )% (1分)

A.1

B. 3

G5

D. 8

考生答案 正确答案 分数

C 兴 C 1/1分

题目解析:2无解析

17:12 个风会 串 l区8)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 01:30 国100

16. [单选题] 市政工程施工现场条件差时常采用是( )

履带起重机 (1分)

A. 机械式

B. 液压式

C. 电动式

D. 固定式

考生答案 正确答案 分数

C X B 0/1分

题目解析:2无解析

17:1 2 人灌 六 会 ai ai Cs)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 01:39 国 100

17.[单选题] 下列关于施工项目成本偏差分析方法中

的横道图法的优缺点的说法中，错误的是( ) 4分)

A. 横道图法具有形象、直观、一目了然等优点

B. 横道图法可借助于计算机，从而节约大量数据处理所需的

人力，并大大提高速度

C. 横道图法灵活、适用性强，是进行偏差分析最常用的一种

方法

D. 横道图法信息量大，一般在项目的较高管理层应用。

镭

分数

考生答案 正确答

C C 1/1分

4

题目解析: 无解析

四 向区会 川 冲Eg)

X 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 01:44 国100

18.[单选题] 防尘口罩的选用应具有有效性、适合性

和( ) (1分)

A. 耐水性

B. 耐磨性

C. 耐火性

D. 舒适性

考生答案 正确答案 分数

A基 D 0/1分

题目解析:2无解析

17:12 个凡会 串 ll尼2)

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 01:49 国 100

19.[单选题] 中国特色社会主义事业的领导核心是( )

(1分)

A.广大人民和群众

B. 中国共产党

C. 工人阶级

D. 农民阶段

考生答案 正确答案 分数

C X B 0/1分

保存整页为图片 >

17:12 人灌 岁 '会 | ai 77 局

芝 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

全 01:54 国] 100

20. [音选题] 市政工程施工项目进场后技术管理首要

工作是G) (1分)

A. 现场踏勘与调研

B. 编制施工方案

C. 图纸会审

D. 技术交底

考生答案 正确答案 分数

C X A 0/1分

题目解析:2无解析

17:12 个六合 加WE)

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 01:59 国 100

21.[单选题] 安全设施投资应当纳入建设项目() (1

分)

A. 预算

B. 结算

C. 概算

D. 决算

考生答案 正确答案 分数

C 汉 C 1/1分

题目解析:2无解析

17:12 个六合 加WE)

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 02:04 100

22.[单迁题] 施工总承包资质分为( )个资质类别 (1

分)

D. 12

考生答案 正确答案 分数

B X D 0/1分

题目解析:2无解析

17:13 个凡会 串 ll尼2)

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 02:09 100

23.[单迁题] 等截面连续梁构造简单，用于中小跨径

城市桥梁时，梁高为( ) (1分)

A.(1/15~1/25)L

B. (1/12~1/16)L

C. (1/25~1/35)L

D. (1/30~1/40)L

考生答案 正确答案 分数

C X A 0/1分

保存整页为图片 >

17:13 全交会 器 CD)

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 02:14 国100

24. [早选题] 当施工精度要求较高时，不开槽管道施

工方法中应采用的是( ) (1分)

A. 密闭式顶管法

B. 盾构法

C. 定向钻法

D. 夯管法

考生答案 正确答案 分数

C X A 0/1分

题目解析:2无解析

17:1 3 合 六 会 ai ai CD

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 02:19 国 100

25. [音选题] 控制性施工进度计划编制的主要目的是:

() (1分)

A. 明确工程量

B. 计算出劳动力、主要材料、施工技术装备的需要量

C. 定出各建筑物、设备、技术装备的开工顺序和施工期

D. 是整个项目施工进度控制的纲领性文件。

温

分数

考生答案 正确答

C X D 0/1分

保存整页为图片 >

17:13 沿 岁 会 ai咱 al咱 77)

久 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 02:23 100

26.[单迹题] 市政工程造价主要具有的计价特征不包

插() (4分)

A. 单件性计价

B. 周期性计价

C. 多次性计价

D. 综合性计价

考生答案 正确答案 分数

C X B 0/1分

题目解析:2无解析

17:13 个败仗 加 CE

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 02:29 100

27.[单选题] 平面平行力系独立平衡方程的数目为( )

个 (1分)

A.1

B. 2

C.3

D.4

考生答案 正确答案 分数

C X B 0/1分

题目解析:2无解析

17:1 3 人灌 六 会 ai ai CD

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 02:36 100

28.[单选题] 为使企业员工的潜在能力得到充分的发

挥和最好的组合，使施工人员在质量控制系统中发挥

主体自控作用，需采取各种管理措施，下列管理措施

中错误的是( ) (1分)

A. 企业择优录用人员

B. 加强思想教育及技能方面的教育培训

C. 坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度

D. 辅以必要的激励机制

考生答案 正确答案 分数

B X A 0/1分

题目解析: 无解析

17:1 3 合 汶 会 ui ai CD)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 02:41 100

29.[单选题] 建设法规是指国家立法机关或其授权的

行政机关制定的旨在调整国家及其有关机构、企事业

单位、( )之间，在建设活动中或建设行政管理活动中

发生的各种社会关系的法律、法规的统称 (1分)

A. 社区

B. 市民

C. 社会团体、公民

D. 地方社团

考生答案 正确答案 分数

B X C 0/1分

保存整页为图片 >

17:1 3 人灌 六 会 ai ai CD

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 02:48 100

30.[单选题]"下列关于变形的说法，不正确的是(2

分)

A. 变形固体在外力作用下发生的变形可分为弹性变形和塑性

变形

巴

. 变形在一定的限度内，外力解除后能完全消失的变形称为

弹性变形

C. 弹性变形是指解除外力后不能消失而保留下来的变

D. 塑性变形是指解除外力后不能消失而保留下来的变

镭

分数

考生答案 正确答

C 1/1分

题目解析: 无解析

17:13 个败仗 加 CE

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 02:55 100

31.[单选题] 推土机主要用于( )m距离的推运土方、

石礁等作业 (1分)

A. 50~100

B. 100~500

C. 500~1000

D. 1000~2500

考生答案 正确答案 分数

A 尽 A 1/1分

题目解析:2无解析

17:13 个凡会 串 ll尼2)

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

f 02:58 100

32. [早先题] 当混凝土的裂缝宽度大于0.3mm时，采

用( )进行处理 (1分)

A. 表面密封法

B. 找缝密闭法

C. 灌浆修补法

D. 置换混凝土法

考生答案 正确答案 分数

D 共 B 0/1分

保存整页为图片 >

17:13 人灌 岁 '会 | | 77 局

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 03:02 100

33. [音选题] 挣值法主要用来分析成本目标实施与期

望之间的差异，是一种( )分析法 (1分)

A. 偏差

B. 量差

C. 价值

D. 净值

考生答案 正确答案 分数

C X A 0/1分

题目解析:2无解析

17:13 人灌 风 会 | | 77 局

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 03:05 100

34.[单选题] 下列选项中不属于防尘口罩使用范围的

是() (4分)

A. 砖砌体作业

B. 钢筋除锈作业

C. 搅拌混凝土作业

D. 木材加工机械作业

考生答案 正确答案 分数

D 共 A 0/1分

题目解析:2无解析

17:14 个败仗 加 CE

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 03:09 100

35.[单选题]加减平衡力系公理适用于( ) (1分)

A.刚体

B. 变形体

C. 任意物体

D. 由刚体和变形体组成的系统

考生答案 正确答案 分数

D X A 0/1分

题目解析: 无解析

17:14 个风会 串lE2)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 03:13 国 100

36.[单选题] 水泥按用途和性能的分类中，下列属于

通用水泥的是( ) (1分)

A. 铝酸盐水泥

B. 氟酸盐水泥

C. 硫铝酸盐水泥

D. 硅酸盐水泥

考生答案 正确答案 分数

D 信 D 1/1分

题目解析:2无解析

17:14 个六合 加WE)

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 03:17 国 100

37. [早先题} 从业人员有权知道哪里有危险，有权接

受防范危险的培训，有权接受事故应急处理的培训被

称为( ) (1分)

A. 知情权

B. 建议权

C. 批评权和检举、控告权

D. 拒绝权

考生答案 正确答案 分数

D A 0/1分

题目解析: 无解析

微信 刚刚

1个联系人发来1条消息

We vv FL [Eee TV

必

38.[单选题] 不属于施工项目目标控制的是( ) (1分)

A. 施工项目进度控制

B. 施工项目人员控制

C. 施工项目成本控制

D. 施工项目安全控制

考生答案 正确答案 分数

C 忆 C 1/1分

题目解析: 无解析

17:14 个岁会 串 llE2)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 03:28 100

39. [曲选题] 施工方案交底可采用( )形式，并形成书

面记录:{T分)

A.会议

B. 书面

C. 现场讲授

D. 会议或现场讲授

考生答案 正确答案 分数

C X D 0/1分

题目解析:2无解析

17:15 个六合 加WE)

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

f人5 04:12 国100

40.[单选题] 不属于市政工程施工日志编制内容的是

() (1分)

A. 施工日期

B. 天和气情况

C. 监理指令

D. 社会新闻

考生答案 正确答案 分数

C X D 0/1分

题目解析:2无解析

17:1 5 人灌 六 会 ai ai CD

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 04:24 100

41.[多选题] 流水施工组织方式特点包括( ) (1分)

A. 科学利用工作面，争取时间，合理压缩工期;

B: 工作队实现专业化施工，有利于工作质量和效率的提升;

C. 工作队及其工人、机械设备连续作业，同时使相邻专业工

作队的开工时间能够最大限度地搭接，减少窝工和其他支

出，降低建造成本;

D.各专业施工队不能连续施工，产生窝工现象

E. 单位时间内资源投入量较均衡，有利于资源组织与供给。

考生答案 正确答案 分数

DE X ABCE 0/1分

题目解析: 无解析

17:15 起败仗 串 l尼2)

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 04:29 100

42.[多选题] 经批准占用或者挖掘城市道路的，应当

按照批准的( )占用或者挖掘 (1分)

A. 位置

B. 面积

C. 期限

D. 标高

E. 工程投资

中

生答 正确答 分数

E X ABC 0/1分

题目解析: 无解析

兴

和

镭

怠

保存整页为图片 >

17:15

全汐会 器 Cg)，

X 市政工程施工员 - 建工学党 .

home.kyexam.com

人 04:34 100

43.[多选题] 施工现场防治施工噪声污染措施包括( )

(1分)

A. 按照有关规定制订降噪措施

B. 对施工现场的噪声值进行监测和记录

C. 夜间运填车进出场鸣笛

D. 尽量采用低噪音设备

E. 噪音大的设备不放在临近居民区一侧

考生答案 正确答案 分数

ABDE 汉 ABDE 1/1分

题目解析: 无解析

17:15 个凡宇 llEg9)，

色 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 04:39 100

44. [多选题] 下列关于高处作业防护设施使用的说法

正确的有( ) (1分)

A. 高处作业的安全防护设施，必须按有关规定，分类别进行

逐项检查和验收

B. 防护设施可按工程进度分阶段进行验收

C. 高处作业的安全防护设施验收合格后方可进行高处作业

D. 施工期内，发现防护设施有严重损坏现象可以边维修边施

工

E. 停止施工较长时间复工前不需要检查即可投入使用

考生答案 正确答案 分数

ACE X ABC 0/1分

保存整页为图片 >

17:15 个凡会 串 ll 世9

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 04:44 100

45. [多选题] 施工单位应当根据专家论证表报修改完

善专项方案，需做重大修改的，应重新组织专家进行

论证并经( )签字后方可组织实施 (1分)

A. 施工单位技术负责人

B. 项目总监理工程师

C. 建设单位项目负责

D. 项目经理

E. 项目技术负责人

考生答案 正确答案 分数

ACDE X ABC 0/1分

题目解析: 无解析

17:15 个风会 串 区9

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 04:51 100

46.[多选题] 项目负责人项目承包责任制中约束性指

标有()(1分)

A. 项目工期

B. 项目质量

C. 项目成本

D. 无事故

E. 无伤亡

考生答案 正确答案 分数

ABD ABC 0/1分

题目解析: 无解析

17:15 起败仗 串 ll 世9

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 04:56 100

47.[多选题] 事中质量控制的内容包括( ) (1分)

A. 对质量活动的行为进行约束

B. 对质量活动的过程进行监督控制

C. 对质量活动的结果进行监督控制

D. 对质量偏差进行纠正

E. 对质量评价过程的控制

考生答案 正确答案 分数

ACE X ABD 0/1分

保存整页为图片 >

17:16 个凡会 几 WE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 05:29 100

48.[多选题] 下列选项属于建设工程领域行政处罚的

有( ) (4分)

A. 责令限期改正，责令停业整顿

B. 取消一定期限内投标资格

C. 责令停止施工

D. 吊销资质证书

E. 开除

考生答案 正确答案 分数

AC X ABCD 0;50/1分

题目解析: 无解析

17:16 沿 发 会 ai咱 al咱 .76小

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 05:36 100

49.[多选题] 丈量步骤主要包括( ) (1分)

A. 定线

B. 定点

C. 丈量

D. 成果计算

E. 成果评估

考生答案 正确答案 分数

AD X ACD 0.67/1分

题目解析; 无解析

17:16 个凡会 串 l世9

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 05:41 100

50 [多选题] AutoCAD在工程设计与施工中被普遍应

用，通常用来绘制构筑物的( )等 (1分)

A. 平面图

B. 立面图

C. 剖面图

D. 节点图

E. 工艺流程图

考生答案 正确答案 分数

ACE X ABCD 0/1分

保存整页为图片 >

17:16 沿 发 会 ai咱 al咱 .76小

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 05:47 100

51.[多选题] 检查井井身构造组成有( ) (1分)

A. 工作室

B. 渐缩部分

C. 井盖

D. 礁梯

E. 井简

考生答案 正确答案 分数

AD XX ABE 0/1分

题目解析; 无解析

17:16 个风会 串 区9

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 05:56 100

52.[多选题] 施工成本管理依据包括( ) (1分)

A. 工程承包合同

B. 施工成本计划

C. 进度报告和施工统计报告

D. 工程变

E. 设计交底记录

考生答案 正确答案 分数

ACE X ABCD 0/1分

题目解析; 无解析

17:16 个凡会 几 WE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 06:03 100

53.[多选题] 施工方案的编制原则有( ) (1分)

A. 施工方案切实可行

B. 工期满足合同要求

C. 工程质量满足规定

获得绿色施工称号

E. 施工费用最低

考生答案 正确答案 分数

AD XX ABCE 0/1分

题目解析; 无解析

17:17 个败仗 加 ECE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 06:12 国 100

54.[多选题] 项目部安全检查形式包括( ) (1分)

A. 定期检查

B. 日常性检查

C. 专项检查

D. 季节性检查

E. 突击检查

考生答案 正确答案 分数

ACE X ABCD 0/1分

题目解析; 无解析

17:17 个败仗 加 ECE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 06:18 国 100

55.[多选题] 某预制拼装人行过街天钢桥单位工程中

分部工程包括( ) (1分)

A. 下部结构

B. 钢桥

C. 桥面系

D. 装饰与装修

E. 引道

考生答案 正确答案 分数

ACD X ABCD 0:75/1分

题目解析: 无解析

17:17 全汐会 器 3

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 06:24 100

56. [多选题] 施工员(工长)的安全管理职责包括() (1

分)

A. 对辖区的安全生产负直接领导责任

B. 向班组、施工队进行书面安全技术交底，履行签字手续

C. 经常对规程、措施、交底要求的执行情况检查

D. 项目部施工现场监督检查

E. 经常检查辖区内安全防护设施

考生答案 正确答案 分数

ABD X ABCE 0/1分

题目解析: 无解析

17:17 起败仗 串 ll 世9

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 06:28 100

57. [多迄题] 设计施工平面布置图，应使生产要素( )

(1分)

A. 在空间上的位置合理

B. 互不干扰

C. 相互制约

D. 密集布置

E. 能加快施工速度

考生答案 正确答案 分数

ABD X ABE 0/1分

保存整页为图片 >

17:17 个败仗 加 ECE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 06:33 100

58.[多选题] 施工作业人员安全生产的权利有() (1

分)

A. 知情权

B. 建议权

C. 批评权

D. 危险报告权

E. 紧急避险权

考生答案 正确答案 分数

ACD X ABCE 0/1分

题目解析: 无解析

17:17 个败仗 加 ECE9)，

、 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 06:37 100

59.[多选题] 桥面系其他附属机构包括( ) (1分)

A. 人行道

B. 安全党

C. 排水系统

D. 栏杆

E. 灯柱

考生答案 正确答案 分数

ACE X ABDE 0/1分

题目解析; 无解析

保存整页为图片 >

17:17 全交会 器 3

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 06:56 100

60.[多选题] 大模板组装或拆除时，( )人员应站在安

全可靠的地方才可操作，严禁任何人随大模板起吊，

安装外模板的操作人员应系安全带 (1分)

A. 指挥

B. 安装 训

C. 挂钩

D. 拆除

E. 过路行人

考生答案 正确答案 分数

AC X ACD 0.67/1分

题目解析: 无解析

17:17 个凡会 几 WE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 07:02 100

61.[多选题] 市政工程满足使用目的的各种性能包括

()等 (1分)

A. 理化性能

B. 耐久性能

C. 结构性能

D. 使用性能

E. 外观性能

考生答案 正确答案 分数

ACE XX ACDE 0:575/1分

题目解析: 无解析

17:17 个凡会 几 WE9)，

X 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 07:07 100

62. [多选题] 预防性试验是及早发现机械( )潜在危险

的有效方法 (1分)

A. 强度不足

B. 灵敏度不够

C. 防爆性能不良

D. 电气绝缘不好

E. 作业面狭小

考生答案 正确答案 分数

AD XX ABCD 0;50/1分

题目解析: 无解析

人 保存整页为图片 >

全 。

17:18 个凡会 器ll世9

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 07:11 国 100

63.[多选题] -属于状态属性的不安全状态的有(J) (1

分)

A. 脚手架、模板和承重支架;

B. 起重、垂直和水平运输机械;

C. 高处作业 ;

D. 临电线路、电气装置和照明装置;

E. 现场道路、排水和消防设施。

考生答案 正确答案 分数

ACE XX ABCD 0/1分

题目解析: 无解析

17:18 个风会 串 区9

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

4 07:15 国100

64. [多选题] 下列物质中，会引起固体物质火灾的物

质是()人分)

A. 煤油

B. 木材

C. 干草

D. 煤炭

E. 沥青

考生答案 正确答案 分数

AD XX BCD 0/1分

题目解析: 无解析

17:18 个凡会 几 WE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 07:21 100

65.[多选题] 在Word及WPSOffice软件中，使用绘

图工具栏可以实现的操作功能有( ) (1分)

A. 绘制直线

B. 绘制自选图形

C. 填充颜色

D. 到放次序

E. 插入艺术字

考生答案 正确答案 分数

ACE X ABCD 0/1分

题目解析: 无解析

17:18 个凡会 几 WE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 07:27 100

66. [多选题] 下列部门中，属于项目经理部可以不设

置的部门有( ) (1分)

A. 经营核算部门

B. 物资设备供应部门

C. 设备检查检测部门

D. 测试计量部门

E. 企业工程管理部门

考生答案 正确答案 分数

AD XX CE 0/1分

题目解析: 无解析

17:18 个凡会 几 WE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 07:36 100

67.[多选题] 施工项目成本是指在工程项目的施工过

程中所发生的全部生产费用的总和，主要由( )构成

(1分)

A. 直接成本

B. 间接成本

C. 规费

D. 税金

E. 罚款

考生答案 正确答案 分数

AD X ABD 0.67/1分

题目解析: 无解析

17:18 全光会 串 Eg)，

X 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 07:40 100

68.[多迹题] 自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类)按

上表面材料分类，正确的有( ) (1分)

A. 聚乙烯腊

B. 细砂

C. 聚酯腊

D. 矿物材料

E. 无膜双面自粘

考生答案 正确答案 分数

AD XX AC 0/1分

题目解析: 无解析

人 保存整页为图片 >

全 。

17:18 个风会 串 区9

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 07:47 100

69. [多选题] 施工质量事故发生的原因有( ) (1分)

A. 技术原因

B. 管理原因

C. 人为事故

D. 资金不足

E. 自然灾害原因

考生答案 正确答案 分数

AD X ABCE 0/1分

题目解析;无解析

17:18 全光会 串 Eg)，

X 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 07:51 国 100

70.[多选题] 试验法是指通过必要的试验手段对质量

进行判断的检查方法，包括( ) (1分)

A. 理化试验

B. 摧筑试验

C. 无损检测 外

D. 破坏检测

E. 拆除检测

考生答案 正确答案 分数

AD XX AC 0/1分

题目解析: 无解析

人 保存整页为图片 >

全 。

17:18 个凡会 几 WE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 07:56 100

71.[多选题] 确定水平定向钻机的回转扭矩和回拖力

的根据有( ) (1分)

A. 管道材质

B. 管道长度

C. 轴向曲率半径

D. 终孔孔径

E. 工程水文地质条件

考生答案 正确答案 分数

AD XX BCD 0/1分

题目解析: 无解析

17:18 个风会 串 区9

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 08:03 100

72.[多选题] 绘图联机操作基本步骤包括( ) (1分)

A. 图形绘制

B. 图形修改

C. 图栏选择

D. 尺寸标注

E. 打印出图

考生答案 正确答案 分数

ACE XX ABDE 0/1分

题目解析;无解析

17:18 个凡会 几 WE9)，

、 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 08:07 100

73.[多选题] 施工项目的费用支出可列入间接成本的

有( ) (4分)

A. 交通差旅费

B. 劳动保护费

C. 办公用品 站

D. 弯沉测量车租赁

E. 吊车租赁

考生答案 正确答案 分数

AC X ABCD 0:50/1分

题目解析: 无解析

3 二 保存整页为图片 >

,全 。

17:19 人灌 六 会 | ai Cg

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 08:12 国 100

74.[多选题] -水泥道路面层可分为( ) (1分)

A. 连续配筋混凝土面层、预应力水泥混凝土路面

B: 沥青上面层与连续配筋混凝土或横缝设传力杆的

C. 普通水泥混凝土下面层组成的复合式路面

D. 块石面层

E. 钢纤维混凝正面层

考生答案 正确答案 分数

AD X ABCE 0/1分

题目解析3; 无解析

17:19 起败仗 串 ll 世9

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 08:17 国 100

75.[多选题] 下列关于土钉支护基坑施工的说法中，

表述正确的是( ) (1分)

A. 一般采用施工机械，根据分层厚度和作业顺序开挖，一般

每层开挖深度控制在100~150mm

B. 土钉全长设施金属或塑料定位支架，间距5m，保证钢筋

处于钻孔的中心部位

C. 喷射混凝土粗骨料最大粒径不宜大于12mm，水胶比不宜

大于0.45，并掺加速凝剂

D. 喷射混凝土终凝后2h，应根据当地条件采取连续喷水养

护5 ~ 7d或喷涂养护剂

E. 冬期进行喷射混凝土时，作业温度不得低于0C

考生答案 正确答案 分数

AD X ACD 0.67/1分

题目解析:无解析

17:19 个败仗 加 ECE9)，

、 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 08:22 100

76. [判断题] 一刚体受共面不平行的三个力作用而平

衡时, -这三个力的作用线必汇交于一点 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 v 对 1/1分

题目解析: 无解析

co 于。 保存整页为图片 >

民) 人

17:19 个败仗 加 ECE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 08:26 100

77. [判断题] 劳动定额又称人工定额，它是工人在正

常的施工条件下，在一定的生产技术和生产组织条件

下， 在平均先进水平的基础上制订的 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

错 对 0/1分

题目解析: 无解析

17:19 个败仗 加 ECE9)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

4 08:33 100

78. [判断题] 招标单位编制好工程量清单，使各投标

单位的起点是一致的相同的工程量，由企业根据市场

价来填写不同的报价 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 X 首 0/1分

题目解析: 无解析

17:19 个败仗 加 ECE9)，

、 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

f 08:37 100

79.[判断题] 模板支架分项工程，应按有关标准规定

进行结构强度、刚度等计算和稳定性验算 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

错 X 对 0/1分

题目解析: 无解析

3 二 保存整页为图片 >

,全 ,对

17:19 个凡会 加 llC6

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 08:54 100

80. [判断题] 路堤填方的路基主要由机械分段进行施

工，每段 挖、填、压"应连续完成 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 w 对 1/1分

题目解析: 无解析

17:19 个凡会 串 ll 世9

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

4 09:00 100

81. [判断题] 水泥等水硬性胶凝材料仅适用于潮湿环

境与水中工程 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 X 藻 0/1分

题目解析: 无解析

17:20 司风今川 加区9

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 09:14 国100

82. [判断题] 施工日志要真实，主要事项应详实、全

面 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

错 XX 对 0/1分

题目解析: 无解析

17:20 个交会 串 可 国)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 09:24 100

83. [判断题] 金属容器等密闭空间内照明电源电压采

用24V (1分)

A.对

B.错

考生答案 正确答案 分数

对 X 藻 0/1分

题目解析: 无解析

17:20 个六会 加 WE5)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

4 09:30 100

84. [判断题] 图纸初审由项目部技术负责人组织,，施

工员等项目部人员应按分工学习设计资料，领会设计

意图 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 对 1/1分

题目解析: 无解析

17:20 全败仗 加 WE5)，

、 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 09:34 100

85. [判断题] 沟模有支撑时，支撑拆除与回填土应交

蔡进行，当天拆除的支撑部位当天应回填完毕并夯实

(1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 v 对 1/1分

题目解析: 无解析

2 ”保存整页为图片 >

人

17:20 全败仗 加 WE5)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 09:38 100

86. [判断题] 在 Word及WPSOffice软件中，选定

行、列一表格菜单一表格属性一点行、列输入数值，

可以实现调整行高、列宽 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

错 对 0/1分

题目解析: 无解析

17:20 全败仗 加 WE5)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 09:41 100

87. [判断题] 改性沥青聚乙烯胎防水卷材中，上表面

覆盖铝箔的卷材适用于外露防水工程 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

错 XX 对 0/1分

题目解析: 无解析

17:20 个六会 加 WE5)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 09:47 100

88. [判断题] 近些年，住房和城乡建设部在建筑工程

和市政工程逐步推行工程量清单计价方式 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

错 XX 对 0/1分

题目解析: 无解析

17:20 全败仗 加 WE5)，

、 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

f 09:50 100

89. [判断题]=力偶不可以用一个合力来平衡 (1分)

A. 对

B-错

考生答案 正确答案 分数

错 X 对 0/1分

题目解析: 无解析

3 保存整页为图片 >

网: 本

17:20 沿 发 会 ai咱 al咱 .75小

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 09:53 100

90. [判断题] 预应力钢简混凝土管兼有钢管和混凝土

管的性能，通常用于污水排放工程 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

错 w 首 1/1分

题目解析: 无解析

17:21 个 汶 会 ui ai 忆5)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

f 10:35 国 100

91. [理解题] 背景资料:某城市跨线桥的上部结构C30

混凝土浇筑后凝土强度增长缓慢，7天混凝土强度仅

为设计的50%; 施工项目部与有关方研究后，果断采

取拆除重新浇筑措施，工程质量直接经济损失580万

元。经检测分析认定为混凝土外加剂质量不合格。(5

分) (1分)

911 [判断题] 质量事故的处理应达到安全可靠、不留隐

患、满足生产和使用要求、施工方便、经济

合理的目的。 (0.25分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 对 0:25/0.25

分

91 2 [单选题] 工程质量直接经济损失580万元，事故属于(

)。 (0.25分)

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

考生答案 正确答案 分数

C 区 D 0/0.25分

91.3 [单选题] 混凝土外加剂质量不合格造成的施工质量事

故，按事故责任分类属于( )事故。 (0.25分)

A. 指导责任

B. 操作责任

C. 自然灾害

17:21 个风会 串 ll世5)，

x 市政工程施工员 - 建工学党 ..

home.kyexam.com

人 10:47 100

人. 后秆页1证

B. 操作责任

C. 自然灾害

D. 重大

考生答案 正确答案 分数

A X B 070.25分

题目解析: 无解析

914 [多选题] 施工质量事故处理的基本要求有( )。 (0.25分)

A. 质量事故的处理应以经济合理为主要目的

B. 重视消除造成事故的原因，注意综合治理

C. 正确确定处理的范围

D. 加强事故处理的检查验收工作

E. 确保事故处理期间的安全

考生答案 正确答案 分数

AC X BCDE 0/0;25分

题目解析: 无解析

17:22 个凡会 串 ll 马5)，

、 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 11:36 国 100

92. [理解题] 顶管工作井工程开工前项目部编制了

施工方案，灌注桩支护、管井降水支护与降水由专

业公司承包。 (1分) 瘟标记

92 .1[多选题] 在辅路设置顶管工作坑应获得( )部门批准。

(0.25分)

图 入.|市政工程行政店管

口\_B. 公安交通管理

图 Cc. 环卫管理

口上E. 行政管理

17:22 合 六 会 ai ai C5)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 11:39 国 100

92. [理解题] 顶管工作井工程开工前项目部编制了

施工方案，灌注桩支护、管井降水支护与降水由专

业公司承包。 (1分) 瘟标记

92 2 [单选题] 护坡桩的施工方案由( )技术负责人审批。

(0.25分)

O〇 和. 总公司

O〇 \_B. 分公司

的 C. 项目部

保存整页为图片 >

O〇 D.分包单位

17:22 个凡会 串 ll 忆5)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 11:46 国 100

92. [理解题] 顶管工作井工程开工前项目部编制了

施工方案，灌注桩支护、管井降水支护与降水由专

业公司承包。 (1分) 瘟标记

92 3 [单选题] 施工作业人员发现事故隐患或者其他不安全

因素时，应当立即向( )报告，防止生产安全

事故的发生。 (0.25分)

O〇 和A. 现场安全生产管理人员

的”B. 当地公安机关

OO C. 市政工程管理部门

人 “D. 质量监督管理部门

17:22 个凡会 串 ll 马5)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 11:52 国 100

92. [理解题] 顶管工作井工程开工前项目部编制了

施工方案，灌注桩支护、管井降水支护与降水由专

业公司承包。 (1分) 瘟标记

924 [判断题] 灌注桩支护、管井降水属于安全技术措施。

(0.25分)

〇 .B2错

17:23 人灌 六 会 ai ai C5)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 12:11 国 100

93. [理解题] 背景资料:某城市跨线桥的上部结构

C30混凝土浇筑后凝土强度增长缓慢，7天混凝土强

度仅为设计的50%; 施工项目部与有关方研究后，

果断采取拆除重新浇筑措施，工程质量直接经济损

失580万元。经检测分析认定为混凝土外加剂质量

不合格> (1分) | 玄标记

93 1 [判断题] 质量事故的处理应达到安全可靠、不留隐

患、满足生产和使用要求、施工方便、经济

合理的目的。 (0.25分)

O〇 有匡错

17:23 个 汶 会 ui ai 忆5)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 12:17 国 100

93. [理解题] 背景资料:某城市跨线桥的上部结构

C30混凝土浇筑后凝土强度增长缓慢，7天混凝土强

度仅为设计的50%; 施工项目部与有关方研究后，

果断采取拆除重新浇筑措施，工程质量直接经济损

失580万元。经检测分析认定为混凝土外加剂质量

不合格汉 (1分) | 信标记

93 2 [单选题] 工程质量直接经济损失580万元，事故属于(

)。 (0.25分)

CO 和A. 特别重大事故

G〇 B. 重大事故

的 C. 较大事故

O〇 D. 一般事故

17:23 个凡会 串 ll 忆5)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 12:21 国 100

93. [理解题] 背景资料:某城市跨线桥的上部结构

C30混凝土浇筑后凝土强度增长缓慢，7天混凝土强

度仅为设计的50%; 施工项目部与有关方研究后，

果断采取拆除重新浇筑措施，工程质量直接经济损

失580万元。经检测分析认定为混凝土外加剂质量

不合格> (1分) | 玄标记

93 3 [单选题] 混凝土外加剂质量不合格造成的施工质量事

故，按事故责任分类属于( )事故。 (0.25分)

GO〇 和A. 指导责任

O〇 B. 操作责任

的 C.自然灾害

O〇 D. 重大

保存整页为图片 >

17:23 个凡会 串 ll 忆5)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 12:27 100

93. [理解题] 背景资料:某城市跨线桥的上部结构

C30混凝土浇筑后凝土强度增长缓慢，7天混凝土强

度仅为设计的50%; 施工项目部与有关方研究后，

果断采取拆除重新浇筑措施，工程质量直接经济损

失580万元。经检测分析认定为混凝土外加剂质量

不合格汉 (1分) | 信标记

934 [多选题] 施工质量事故处理的基本要求有( )。 (0.25分)

图和. 质量事故的处理应以经济合理为主要目的

口 B. 重视消除造成事故的原因,注意综合治理

C. 正确确定处理的范围

品D. 加强事故处理的检查验收工作

图 E. 确保事故处理期间的安全

17:23 个凡会 串 ll 忆5)，

x 市政工程施工员 - 建工学党 ..

home.kyexam.com

人 12:51 国 100

93. [理解题] 背景资料:某城市跨线桥的上部结构C30

混凝土浇筑后凝土强度增长缓慢，7天混凝土强度仅

为设计的50%; 施工项目部与有关方研究后，果断采

取拆除重新浇筑措施，工程质量直接经济损失580万

元。经检测分析认定为混凝土外加剂质量不合格。

(1分)

93 1 [判断题] 质量事故的处理应达到安全可靠、不留隐

患、满足生产和使用要求、施工方便、经济

合理的目的。 (0.25分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 对 0:25/0.25

分

93 2 [单选题] 工程质量直接经济损失580万元，事故属于(

)。 (0.25分)

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

考生答案 正确答案 分数

C 区 D 0/0.25分

93 .3 [单选题] 混凝土外加剂质量不合格造成的施工质量事

故，按事故责任分类属于( )事故。 (0.25分)

A. 指导责任

B. 操作责任

考生答案 正确答案 分数

C 共 B 070.25分

934 [多选题] 施工质量事故处理的基本要求有( )。 (0.25分)

A. 质量事故的处理应以经济合理为主要目的

B. 重视消除造成事故的原因，注意综合治理

C. 正确确定处理的范围

D. 加强事故处理的检查验收工作

E. 确保事故处理期间的安全

考生答案 正确答案 分数

ACE XX BCDE 0/0;25分

题目解析: 无解析

17:23 个凡会 串 ll 忆5)，

x 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 13:05 国 100

94. [理解题] 背景资料:某司中标承建供热管道暗挖

隧道工程，隧道长1.2公里，施工竖井8座。施工项

目部建立了施工测量控制网，编制了施工测量专项

方案。由于施工现场位于城市次干道的人行道上，

测量桩在施工中经常被损坏，项目部设置了测量畏

助控制桩(点)。 (1分) | 娘标记

941 [判断题] 施工测量的偏差应符合相应工程施工技术规

范的要求。 (0.25分)

O〇O A.对

O〇 B.错

17:24 加 合 汶 会 ui ai 忆5)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

f 13:10 国 100

94. [理解题] 背景资料:某司中标承建供热管道暗挖

隧道工程，隧道长1.2公里，施工竖井8座。施工i

目部建立了施工测量控制网，编制了施工测量专I

方案。由于施工现场位于城市次和干道的人行道上，

测量桩在施工中经常被损坏，项目部设置了测量畏

助控制桩(点)。 (1分) ，售标记

昼 时

94.2 [单选题] 本工程为避免桩点在施工中被损坏影响测量

成果，还应采取( )等措施。 (0.25分)

O B. 巡视

GO〇 C.补桩

O〇 D. 多桩

保存整页为图片 >

17:24 合 六 会 ai ai C5)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 13:15 国 100

94. [理解题] 背景资料:某司中标承建供热管道暗挖

隧道工程，隧道长1.2公里，施工竖井8座。施工I

目部建立了施工测量控制网，编制了施工测量专了

方案。由于施工现场位于城市次和干道的人行道上，

测量桩在施工中经常被损坏，项目部设置了测量畏

助控制桩(点)。 (1分) ，售标记

昼 时

94 3 [单选题]】 暗挖及初支施工中，对于一般精度要求的距

离，可用( )测量。 (0.25分)

GO 和A. 普通经纬仪

O〇 B. 普通钢卷尺

的 C. 手持测距仪

O〇 D. 三米直尺

17:24 人灌 六 会 ai ai C5)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 13:22 国 100

94. [理解题] 背景资料:某司中标承建供热管道暗挖

隧道工程，隧道长1.2公里，施工竖井8座。施工项

目部建立了施工测量控制网，编制了施工测量专项

方案。由于施工现场位于城市次干道的人行道上，

测量桩在施工中经常被损坏，项目部设置了测量畏

助控制桩(点)。 (1分) | 娘标记

94.4[多选题] 当测量精度要求较高时，则要结合现场情

况，预先对钢尺进行( )等改正。 (0.25分)

LE. 倾斜

17:24 人灌 六 会 ai ai C5)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂 ..，

home.kyexam.com

全 13:30 国100

94. [理解题] 背景资料:某司中标承建供热管道暗挖隧

道工程，隧道长1.2公里，施工坚井8座。施工项目部

建立了施工测量控制网，编制了施工测量专项方案。

由于施工现场位于城市次干道的人行道上，测量桩在

施工中经常被损坏，项目部设置了测量辅助控制桩

(Rd人让)

941 [判断题] 施工测量的偏差应符合相应工程施工技术规

范的要求。 (0.25分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 对 0.25/0.25

分

94 .2 [单选题] 本工程为避免桩点在施工中被损坏影响测量

成果，还应采取( )等措施。 0.25分)

A. 值守

B: 巡视

C. 补桩

D. 多桩

考生答案 正确答案 分数

A X C 0/0.25分

594 3 [单选题] 暗挖及初支施工中，对于一般精度要求的距

离，可用( )测量。 (0.25分)

D. 三米直尺

考生答案 正确答案 分数

C X B 0/0:25分

题目解析: 无解析

944[多选题] 当测量精度要求较高时，则要结合现场情

况，预先对钢尺进行( )等改正。 (0.25分)

A. 刻度

B. 尺长

C. 温度

D. 重量

E. 倾斜

考生答案 正确答案 分数

AD X BCE 0/0:25分

题目解析:无解析

17:24 个交会 串 l 世5)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 13:43 国 100

95. [理解题] 背景资料:某公司承建暗挖隧道工程，

隧道初支结构采用C25喷射混凝土。施工项目部编

制了施工方案和质量管理计划，其中包括混凝土配

比与喷射施工保证措施。 (1分) ，言标记

95.1 [单选题] 不属于混凝土的耐久性的是()\* (0.25分)

的和. 抗渗等级(性)

四

7

N

NS

O〇 B. 抗江等级(性)

GO “C. 抗光化性

O〇O D.抗碱一骨料反应

17:24 个交会 串 l 世5)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 13:52 国 100

95. [理解题] 背景资料:某公司承建暗挖隧道工程，

隧道初支结构采用C25喷射混凝土。施工项目部编

制了施工方案和质量管理计划，其中包括混凝土配

比与喷射施工保证措施。 (1分) ，言标记

95 1 [单选题] 不属于混凝土的耐久性的是()。 (0.25分)

的和. 抗渗等级(性)

四

7

N

NS

O〇 B. 抗江等级(性)

GO “C. 抗光化性

O〇O D.抗碱一骨料反应

17:24 加 个 六 会 ai 卫]| C5)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 13:56 100

95. [理解题] 背景资料:某公司承建暗挖隧道工程，

隧道初支结构采用C25喷射混凝土。施工项目部编

制了施工方案和质量管理计划，其中包括混凝土配

比与喷射施工保证措施。 (1分) 襄标记

95.2 [判断题] 水泥等水硬性胶凝材料仅可以适用于潮湿环

境与水中。 (0.25分)

OO B.错

保存整页为图片 >

17:24 人灌 六 会 ai ai C5)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

f 14:00 国 100

95. [理解题] 背景资料:某公司承建暗挖隧道工程，

隧道初支结构采用C25喷射混凝土。施工项目部编

制了施工方案和质量管理计划，其中包括混凝土配

比与喷射施工保证措施。 (1分) ，言标记

ee】

(刀

CD

N

庄

六

浊

清

FF

六

旧

上

中

分类有( )混凝土。 (0.25分)

A. 喷射二

[DB. 泵送

DC.风送

DJ E. 离心

17:24 人灌 六 会 ai ai C5)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 14:04 国 100

95. [理解题] 背景资料:某公司承建暗挖隧道工程，

隧道初支结构采用C25喷射混凝土。施工项目部编

制了施工方案和质量管理计划，其中包括混凝土配

比与喷射施工保证措施。 (1分) ，言标记

954[单选题] 喷射混凝土施工常用的是( )速凝剂。 (0.25分)

图“C. 硫酸盐类

O@〇O D. 有机胺类

17:25 人灌 六 会 ai ai 2

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 14:11 国 100

95. [理解题] 背景资料:某公司承建暗挖隧道工程，隧

道初支结构采用C25喷射混凝土。施工项目部编制了

施工方案和质量管理计划，其中包括混凝土配比与喷

射施工保证措施。 (1分)

95 .1 [单选题] 不属于混凝土的耐久性的是( )。 (0.25分)

A. 抗渗等级(性)

抗冻等级(性)

C. 抗光化性

D. 抗碱一骨料反应

考生答案 正确答案 分数

A 共 C 0/0.25分

952 [判断题] 水泥等水硬性胶凝材料仅可以适用于潮湿环

境与水中。 (0.25分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 X 戎 0/0.25分

95 3 [多选题] 混凝土按施工工艺分类有( )混凝土。 (0.25分)

A. 喷射二

B. 到送

C. 风送

D. 碾压

E. 离心

考生答案 正确答案 分数

X BDE 0/0.25分

凝土施工常用的是( )速凝剂。 (0.25分)

\D

《刀

心

国 担

粒”洋

阅

最

vb

<

让

站

D. 有机胺类

考生答案 正确答案 分数

C 共 D 0/0:25分

题目解析: 无解析

17:25 人沿 六 会 ai 卫]| Cg4)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 14:22 国 100

96. [理解题] 背景资料:某市政公司中标城镇道路综

合整治工程，面层为三层式沪青混凝土，基层为两

慨二灰稳定碎石料; 随建附属设施有:管道有雨水管

首、污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现

场临近住宅小区和商业建筑区。施工项目部按照企

业规定，进场后建立了项目与企业的信息平台。(5

分)i(1分) | 人标记

加

周

96 1 [单选题] AutoCAD为满足施工的实际需要，可以随时

调整各项设置和( )。 (0.25分)

的 和.设计说明

x

避

“

。

2

O〇O \_B. 图纸比例

O〇 C. 修改图形

O〇 D. 工程内容

17:25 个 六 会 ai 卫]| Cg4)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 14:30 100

96. [理解题] 背景资料:某市政公司中标城镇道路综

合整治工程，面层为三层式沪青混凝土，基层为两

层二灰稳定碎石料; 随建附属设施有:管道有雨水管

首、污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现

场临近住宅小区和商业建筑区。施工项目部按照企

业规定，进场后建立了项目与企业的信息平台。(5

分)i(1分) | 人标记

周

96 2 [判断题] 工程量清单计价是指投标人完成由招标人提

供的工程量清单所需的全部费用，它包括分

部分项工程费、措施项目费、利润、其他项目费以及税金。

(0.25分)

O〇 B.错

17:25 | 个 六 会 ai 卫]| Cg4)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 14:33 100

6. [理解题] 背景资料:某市政公司中标城镇道路综

合整治工程，面层为三层式沥青混凝土，基层为两

层二灰稳定碎石料; 随建附属设施有:管道有十水管

道、污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现

场临近住宅小区和商业建筑区。施工项目部按照企

业规定，进场后建立了项目与企业的信息平台。(5

分)i(1分) | 人标记

\OD

96 3 [多选题] 项目管理中,计算机自动生成直观形象的材

料包括( )。 (0.25分)

A. 报表

Lj B. 图像

D D. 电子邮件

口 E.微信

保存整页为图片 >

17:25 合 六 会 ai ai 2

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 14:37 100

96. [理解题] 背景资料:某市政公司中标城镇道路综

合整治工程，面层为三层式沪青混凝土，基层为两

层二灰稳定碎石料; 随建附属设施有:管道有雨水管

首、污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现

场临近住宅小区和商业建筑区。施工项目部按照企

业规定，进场后建立了项目与企业的信息平台。(5

分)i(1分) | 人标记

周

964 [单选题] 下列选项中不属于项目管理常用计算机模块

的是( )。 (25分)

网络处理模块

C. 成本管理模块9.

O〇

@

O〇

O〇

D. 影像生成模块

17:25 合 六 会 ai ai 2

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 14:45 国 100

96. [理解题] 背景资料:某市政公司中标城镇道路综合

整治工程，面层为三层式沥青混凝土，基层为两层二

灰稳定碎石料; 随建附属设施有:管道有雨水管道、

污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现场临近

住宅小区和商业建筑区。施工项目部按照企业规定，

进场后建立了项目与企业的信息平台。(5分) (1分)

96 1 [单选题] AutoCAD为满足施工的实际需要，可以随时

调整各项设置和( )。 (0.25分)

A. 设计说明

B. 图纸比例

C. 修改图形

D. 工程内容

考生答案 正确答案 分数

A 共 C 0/0.25分

96.2 [判断题] 工程量清单计价是指投标人完成由招标人提

供的工程量清单所需的全部费用，它包括分

部分项工程费、措施项目费、利润、其他项目费以及税金。

(0.25分)

A.对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 X 东 0/0.25分

96 3 [多选题] 项目管理中，计算机自动生成直观形象的材

料包括( )。 (0.25分)

A. 报表

B. 图像

C: Web网页

D. 电子邮件

E. 微信

考生答案 正确答案 分数

AcC ABCD 0.13/0.25

分

964[单选题] 下列选项中不属于项目管理常用计算机模块

的是()。 (0.25分)

A. 网络处理模块

B. 资源安排与优化模块

C.成本管理模块9.

D. 影像生成模块

考生答案 正确答案 分数

B XX D 0/0:25分

17:25 个凡'会 串 ll 区9，

市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 15:01 国 100

义

97. [理解题] 背景资料:某北方城市的主干道升级改

造项目，原道路沥青面层的高温车攻、低温开裂病

害较多。设计要求:旧路面经铣刨后与新铺中面层一

起加铺40mm磨耗层，磨耗层采用沥青玛蹄脂碎石

(SMA)，磨耗层施工不留纵缝。(5分) (1分) 广标记

97.1[多选题] 城镇沥青路面采用普通沥青路面时，因高温

稳定性差，在高温或荷载长期作用下，路面

可能产生的病害问题有( )。 (0.25分)

A. 波浪

口 B. 推移

DJ D. 拥包

E. 塌陷

17:25 | 个 六 会 ai 卫]| Cg4)，

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 15:05 100

97. [理解题] 背景资料:某北方城市的主干道升级改

造项目，原道路沥青面层的高温车攻、低温开裂病

害较多。设计要求:旧路面经铣刨后与新铺中面层一

起加铺40mm磨耗层，磨耗层采用沥青玛蹄脂碎石

(SMA)，磨耗层施工不留纵缝。(5分) (1分) 广标记

97 2 [单选题] 按密实级配原则构成的沥青混合料的结构强

，是以( )为主要。 (0.25分)

G@〇-六. 粘结力

GO〇 B. 找挤力

的 C. 内摩擦力

GO〇 D.抗剪能力

保存整页为图片 >

17:20 合 六 会 ai ai 2

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 15:13 国 100

97. [理解题] 背景资料:某北方城市的主干道升级改

造项目，原道路沥青面层的高温车斩、低温开有裂病

害较多。设计要求:旧路面经铣刨后与新铺中面层一

起加铺40mm磨耗层，磨耗层采用沥青玛蹄脂碎石

(SMA)，磨耗层施工不留纵缝。(5分) (1分) 广标记

97 .3 [判断题] 道路沥青面层的拥包、车和等病害较多的主

要原因是沥青面层使用的是普通沥青，而普

通沥青高温易软化、低温易脆有裂，耐久性不足。 (0.25分)

O〇 B.错

17:26回 个凡会 串 l 世色，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

f 15:15 国 100

97. [理解题] 背景资料:某北方城市的主干道升级改

造项目，原道路沥青面层的高温车攻、低温开裂病

害较多。设计要求:旧路面经铣刨后与新铺中面层一

起加铺40mm磨耗层，磨耗层采用沥青玛蹄脂碎石

(SMA)，磨耗层施工不留纵缝。(5分) (1分) 太宗记

974 [单选题] 属于骨架密实结构的沥青混合料是( )。 (0.25

分)

GO 和. 沥青碎石混合料

图 B. 沥青玛蹄脂碎石(SMA

O “C.排水沥青混合料(OGFC

O〇 D.AC沥青混合料

保存整页为图片 >

17:20 合 六 会 ai ai 2

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 15:22 国 100

97. [理解题] 背景资料:某北方城市的主干道升级改造

项目，原道路沥青面层的高温车、低温开裂病害较

多。设计要求:旧路面经铣刨后与新铺中面层一起加

铺40mm 磨耗层，磨耗层采用沥青玛蹄脂碎石

(SMA)，磨耗层施工不留纵缝。(5分) (1分)

9721 [多选是 题] 城镇沥青路面采用普 通沥青路面时， 因高温

稳定性差，在高温或荷载长期作用下，路面

可能产生的病害问题有( )。 (0.25分)

A. 波浪

B. 推移

C. 车录

D. 拥包

E. 塌陷

考生答案 正确答案 分数

ACE XX ABCD 0/0.25分

97.2 [单选题] 按密实级配原则构成的沥青混合料的结构强

，是以( )为主要。 (0.25分)

A. 粘结力

B. 挤力

C. 内摩擦力

考生答案 正确答案 分数

C X A 0/0.25分

题目解析: 无解析

97 .3 [判断题] -道路沥青面层的拥包、车入等病害较多的主

要原因是沥青面层使用的是普通沥青，而普

通沥青高温易软化、低温易脆有裂，耐久性不足。 0.25分)

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 对 0.25/0.25

分

97.4 [单选题] 属于骨架密实结构的沥青混合料是()。 (0.25

B. 沥青玛蹄脂碎石SMA

C. 排水沥青混合料(OGFC

D. AC 沥青混合料

考生答案 正确答案 分数

B 以 B 0.25/0.25

分

题目解析: 无解析

17:20 人沿 六 会 ai 卫]| Cg4)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

全 15:38 国100

98.[理解题] 背景资料:1000m长的管道工程可按

50m(井)段组成流水作业;来绘制施工网络计划图

寻找最佳的施工工期。(5分) (1分) ，仁标记

98.1 [单选题] 各个专业班组按照一定的施工顺序，依次

地、连续地由一个施工段转移到下一个施工

段，不断地完成同类施工称作( )。 (0.25分)

的 和.流水作业的施工顺序

O〇O B. 流水作业工序划分

O〇 C. 流水施工参数

O〇 “D. 流水强度

17:20 | 个 六 会 ai 卫]| Cg4)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 15:42 100

98.[理解题] 背景资料:1000m长的管道工程可按

50m(井)段组成流水作业;来绘制施工网络计划图

寻找最佳的施工工期。(5分) (1分) ，广标记

98.2 [判断题] 采用流水作业法组织施工，施工段的数量和

工作面的大小必须满足工程具体要求，流水

作业法才能更好地发挥它的优越性。 (0.25分)

GO〇 B.错

保存整页为图片 >

17:20 人沿 六 会 ai 卫]| Cg4)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 15:46 国 100

98.[理解题] 背景资料:1000m长的管道工程可按

50m(井)段组成流水作业;来绘制施工网络计划图

寻找最佳的施工工期。(5分) (1分) ，仁标记

98 3 [单选题] 确定某施工过程在某施工段上的流水节拍，

若同一施工过程在各施工段上的流水节拍不

等，则用( )。 (0.25分)

O〇 和A. 估算法

GO ”B. 精算法

图 C. 差值法

〇 D. 权重法

17:20 人灌 六 会 ai ai 2

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 15:51 国 100

98.[理解题] 背景资料:1000m长的管道工程可按

50m(井)段组成流水作业;来绘制施工网络计划图

寻找最佳的施工工期。(5分) (1分) ，仁标记

984 [多选题] 施工进度控制是一个系统的、动态的过程，

因此，当施工进度计划编制完成后，应按照

施工过程的( )等基本原则不断地进行平衡和优化，这是一个

细致的、反复的过程。 (0.25分)

图 和.连续性

器 B. 协调性

图 C .均衡性

口“D. 经济性

口 E. 持续性

17:20 人沿 六 会 ai 卫]| Cg4)，

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

人 15:54 国 100

98.[理解题] 背景资料:1000m长的管道工程可按

50m(井)段组成流水作业;来绘制施工网络计划图

寻找最佳的施工工期。(5分) (1分) ，仁标记

98 3 [单选题] 确定某施工过程在某施工段上的流水节拍，

若同一施工过程在各施工段上的流水节拍不

等，则用( )。 (0.25分)

O〇 和A. 估算法

GO ”B. 精算法

图 C. 差值法

〇 D. 权重法

17:20 合 六 会 ai ai 2

> 市政工程施工员 - 建工学堂

home.kyexam.com

代) 16:03 国100

98.[理解题] 背景资料:1000m长的管道工程可按

50m(井)段组成流水作业，来绘制施工网络计划图寻

找最佳的施工工期。(5分) (1分)

98.1 [单选题] 各个专业班组按照一定的施工顺序，依次

地、连续地由一个施工段转移到下一个施工

段，不断地完成同类施工称作( )。 (0.25分)

A. 流水作业的施工顺序

B. 流水作业工序划分

C. 流水施工参数

D. 流水强度

考生答案 正确答案 分数

A 愉 A 0.25/0.25

他

98.2 [判断题] 采用流水作业法组织施工，施工段的数量和

工作面的大小必须满足工程具体要求，流水

作业法才能更好地友挥它的优越性。 (0.25分)

A-. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 对 0.25/0.25

分

98 3 [单选题] 确定某施工过程在某施工段上的流水节拍，

若同一施工过程在各施工段上的流水节拍不

等，则用( )。 (0.25分)

A. 估算法

B. 精算法

C. 差值法

D. 权重法

考生答案 正确答案 分数

C A 0/0:25分

984 [多选题] 施工进度控制是一个系统的、动态的过程，

因此，当施工进度计划编制完成后，应按照

施工过程的( )等基本原则不断地进行平衡和优化，这是一个

细致的、反复的过程。 (0.25分)

A. 连续性

B. 协调性

C. 均衡性

D. 经济性

E. 持续性

考生答案 正确答案 分数

AC X ABCD 0.13/0.25

分

题目解析: 无解析

17:27 个 汶 会 ui ai 5Z3

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 16:16 国 100

99. [理解题] 为提高城市道路雨天行驶的安全性和

降低城市道路形式的噪音，某市政工程公司承接了

采用排水沥青混合料(0GFC)面层的环城主干道升级

改造工程。施工项目部编制了专项施工方案。 (1分)

龙 标记

99.1 [单选题] 下列沥青基层中，属于开级配沥青混合料的

是( )。 (0.25分)

的 入. 沥青玛蹄脂碎石(SMA)

消

疏

1

梧

C

十

O〇 B. 10GFC沥青混合料

GO〇 C. 普通热拌沥青混合料

O〇 D. 改性沥青混合料(SBS)

17:27 加 合 汶 会 ui ai 5Z3

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 16:19 国 100

99. [理解题] 为提高城市道路雨天行驶的安全性和

降低城市道路形式的噪音，某市政工程公司承接了

采用排水沥青混合料(0GFC)面层的环城主干道升级

改造工程。施工项目部编制了专项施工方案。 (1分)

碍 标记

99 2 [判断题] 排水沥青混合料(OGFC)面层同时也是降噪面

层。 (0.25分)

O〇 B.错

保存整页为图片 >

17:27 个 汶 会 ui ai 5Z3

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 16:23 国 100

99. [理解题] 为提高城市道路雨天行驶的安全性和

降低城市道路形式的噪音，某市政工程公司承接了

采用排水沥青混合料(0GFC)面层的环城主干道升级

改造工程。施工项目部编制了专项施工方案。 (1分)

碍 标记

99 3 [单选题] 属于骨架-空隙结构的沥青混合料的是( )。

(0.25分)

GO 和. 沥青碎石混合料

的 B. 沥青玛蹄脂碎石(SMA)

O〇 “5C.排水沥青混合料(OGFC)

O〇 D.AC沥青混合料

17:27 个 汶 会 ui ai 5Z3

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 16:27 国 100

99. [理解题] 为提高城市道路雨天行驶的安全性和

降低城市道路形式的噪音，某市政工程公司承接了

采用排水沥青混合料(0GFC)面层的环城主干道升级

改造工程。施工项目部编制了专项施工方案。 (1分)

龙 标记

994 [多选题] 本工程选用的OGFC磨耗层混合料，主要出发

点有()。 (0.25分)

口 A. 高温稳定性好

B. 排水性较好

口 C.抗者化性较好

D. 耐久性较差

口 E. 降噪性能好

17:27 人灌 六 会 ai ai 2

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 16:36 国 100

99. [理解题] 为提高城市道路雨天行驶的安全性和降

低城市道路形式的噪音，某市政工程公司承接了采用

排水沥青混合料(0GFC)面层的环城主干道升级改造

工程。施工项目部编制了专项施工方案。 (1分)

99 1 [单选题] 下列沥青基层中，属于开级配沥青混合料的

是( )。 (0:25分)

A. 沥青玛蹄脂碎石(SMA)

B. 10GFC沥青混合料

C. 普通热拌沥青混合料

D. 改性沥青混合料(SBS)

考生答案 正确答案 分数

A X B 0/0.25分

99 2 [判断题] 排水沥青混合料(OGFC)面层同时也是降噪面

层。 (0.25分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 X 冰 0/0.25分

99 3 [单选题] 属于骨架-空隙结构的沥青混合料的是( )。

(0.25分)

A-: 沥青碎石混合料

B. 沥青玛蹄脂碎石SMA)

C. 排水沥青混合料(OGFC)

D. AC沥青混合料

考生答案 正确答案 分数

B\_X C 0/0.25分

992 [多选题] 本工程选用的OGFC磨耗层混合料，主要出发

点有()。 (0.25分)

A. 高温稳定性好

B. 排水性较好

C: 抗老化性较好

D. 耐久性较差

E. 降噪性能好

考生答案 正确答案 分数

BD X ABE 0/0:25分

题目解析: 无解析

17:27 个 汶 会 ui ai (5Z

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 16:47 国 100

100. [理解题] 背景资料:污水处理厂改扩建工程;

有多处地下工程需要扩容升级; 工程量大，构筑物

多。项目部为保证工程施工顺利进行和全部单项工

程一次性验收合格，增加了测量作业的人员和设

备。(5分) (ff分)| 女标记

1001 [判断题] 施工测量既是保证市政工程施工质量的重要

环节，又是提高市政工程安全性和耐久性的

基本保证。 (0.25分)

O〇 B.错

17:27 加 合 汶 会 ui ai 5Z3

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 16:52 100

100. [理解题] 背景资料:污水处理厂改扩建工程;

有多处地下工程需要扩容升级; 工程量大，构筑物

多。项目部为保证工程施工顺利进行和全部单项工

程一次性验收合格，增加了测量作业的人员和设

备。(5分) (和分) | 廊标记

100 2 [多选题] 施工测量的主要工作一般包括( )。 (0.25分)

熟悉设计图纸与设计资料

[Lj B. 现场踏勘

口 C. 交桩成果复核

图 D. 制定测量方案

ULj 上E. 测量技术交底

保存整页为图片 >

卫=

17:27 个 汶 会 ui ai 5Z3

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 16:56 国 100

100. [理解题] 背景资料:污水处理厂改扩建工程;

有多处地下工程需要扩容升级; 工程量大，构筑物

多。项目部为保证工程施工顺利进行和全部单项工

程一次性验收合格，增加了测量作业的人员和设

备。(5分) (ff分)| 女标记

100 .3 [单选题] 从施工准备到竣工验收全过程中的一项重要

的技术管理工作是()。 (0.25分)

O〇 和A. 施工组织设计

O〇 B. 施工检验

的 C. 施工质量检查验收

O〇 D. 施工测量

17:27 个 汶 会 ui ai 5Z3

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 16:59 国 100

100. [理解题] 背景资料:污水处理厂改扩建工程;

有多处地下工程需要扩容升级; 工程量大，构筑物

多。项目部为保证工程施工顺利进行和全部单项工

程一次性验收合格，增加了测量作业的人员和设

备。(5分) (ff分)| 女标记

1004 [单选题] 施工测量的偏差应复核( )要求。 (0.25分)

O〇 和A.工程设计

的 B. 施工规范

O〇 “C. 仪器精度

O〇O D. 测量手段

17:27 个 汶 会 ui ai 5Z3

> 市政工程施工员 - 建工学党

home.kyexam.com

人 17:05 国 100

100. [理解题】 背景资料:污水处理厂改扩建工程，有

多处地下工程需要扩容升级，工程量大，构筑物多。

项目部为保证工程施工顺利进行和全部单项工程一次

性验收合格，增加了测量作业的人员和设备。(5分)

(1分)

1001 [判断题】 施工测量既是保证市政工程施工质量的重要

环节，又是提高市政工程安全性和耐久性的

基本保证。 (0.25分)

A. 对

B. 错

考生答案 正确答案 分数

对 X 首 0/0.25分

100 2 [多选题 施工测量的主要工作一般包括()。 (0.25分)

A. 熟悉设计图纸与设计资料

B. 现场踏勘

C. 交桩成果复核

D. 制定测量方案

E. 测量技术交底

考生答案 正确答案 分数

AD X ABCD 0.13/0.25

分

选题] 从施工准备到竣工验收全过程中的一项重要

的技术管理工作是()。 (0.25分)

A. 施工组织设计

己

O〇D

CD

抵

冉

B. 施工检验

C. 施工质量检查验收

D. 施工测量

考生答案 正确答案 分数

C X D 0/0:25分

1004 [单选题] 施工测量的偏差应复核( )要求。 (0.25分)

A. 工程设计

B. 施工规范

C. 仪器精度

D. 测量手段

考生答案 正确答案 分数

B w B 0.25/0.25

分

题目解析: 无解析

ws